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Table S1 Elution gradient of Q, CA and RPQ+CA-UHPLC system
	Time (min)
	Flow rate (mL min-1)
	% A
H2O/ formic acid (0.1 % v/v)
	% B
Acetonitrile/formic acid (0.1% v/v)

	0.00
	0.200
	100.0
	0.0

	2.00
	0.200
	100.0
	0.0

	5.00
	0.200
	85.0
	15.0

	10.00
	0.200
	85.0
	15.0

	19.00
	0.200
	60.0
	40.0

	23.00
	0.200
	20.0
	80.0

	24.00
	0.200
	0.0
	100.0

	26.00
	0.200
	50.0
	50.0

	27.00
	0.200
	75.0
	25.0

	29.00
	0.200
	100.0
	0.0


PDA λ detection was performed in the range of 190-600 nm. Analytical absorbance responses were recorded on two channels: 290 nm (channel A) and 350 nm (channel B).

	
	
	



