	Irradiation Parameters
	Laser

	Wavelength
	660nm (±10nm)

	Power density
	40 mW

	Power density
	1 W/cm²

	Energy per point
	0,4 J

	Energy density per point
	4 J/cm2

	Beam spot size (ou Beam output area)
	0,04 cm2

	Application time per point (ou Exposure time)
	10s

	Number of points applied
	5

	Total energy applied
	2,0 J

	Total energy density
	50J/cm²



