Table 1. NDVI value for each sample point and SOC validation results
	Sample
	Coordinate
	NDVI
	SOC

	
	X
	Y
	
	

	1
	475393
	9902524
	0.671878
	4.53

	2
	474753
	9904436
	0.661676
	0.33

	3
	472830
	9899852
	0.566276
	1.05

	4
	474366
	9904513
	0.550907
	0.4

	5
	477932
	9905558
	0.6746
	2.27

	6
	476539
	9905031
	0.490581
	2.55

	7
	472512
	9894816
	0.308841
	2.43

	8
	475581
	9902214
	0.634831
	6.67



Table 2. Carbon Enrichment Ratio (CER) Values for Each Sample Point
	Sample
	Coordinate
	Water Discharge (m3/s)
	Sediment Concentration
(kg3/m)
	CER

	
	X
	Y
	
	
	

	Upstream
	471677
	9903841
	2,660
	0.006
	0.134

	Midstream
	474370
	9899745
	8,191
	0.022
	0.062

	Downstream
	472700
	9894787
	74,823
	0.048
	0.024




