Ferri = K Ferrocyanid; TCH : thiocarbohydrazide; UA = uranyle acetate
	
	
	
	

	Day 1

	Step name
	Step number
	Time
	Watts
	Vent time
(sec)
	Vac time
(sec)
	Set vac
(inch of Mercury)
	load
cooler T(°C)
	user
prompt

	Buffer Rinse
	1
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Buffer Rinse
	2
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Buffer Rinse
	3
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	OsO4 ON
	4
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	yes

	OsO4 OFF
	5
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 ON
	6
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 OFF
	7
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 ON
	8
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 OFF
	9
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 ON
	10
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	Buffer Rinse
	11
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Buffer Rinse
	12
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Buffer Rinse
	13
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Ferri ON
	14
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	yes

	Ferri OFF
	15
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	Ferri ON
	16
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	Ferri OFF
	17
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	Ferri ON
	18
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	Ferri OFF
	19
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	Ferri ON
	20
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	water Rinse
	21
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	22
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	23
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	TCH ON
	24
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	yes

	TCH OFF
	25
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	TCH ON
	26
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	TCH OFF
	27
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	TCH ON
	28
	2 min
	100
	0
	0
	20
	30
	No

	TCH OFF
	29
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	TCH ON
	30
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	water Rinse
	31
	0
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	32
	0
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	33
	0
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	OsO4 2 ON
	34
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	yes

	OsO4 2 OFF
	35
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 2 ON
	36
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 2 OFF
	36
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 2 ON
	37
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 2 OFF
	38
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	OsO4 2 ON
	39
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	water Rinse
	40
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	41
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	42
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Overnight in 2% AcU 4°C then heat 10 min at 37°C (without washing)
	43






	Day 2

	Step name
	step number
	time min
	watts
	vent time
	vac time
	set vac
	load cooler T°
	yes

	water Rinse
	1
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	2
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	3
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Lead aspartate ON
	4
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	yes

	Lead aspartate OFF
	5
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	Lead aspartate ON
	6
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	Lead aspartate OFF
	7
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	Lead aspartate ON
	8
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	Lead aspartate OFF
	9
	2 min
	0
	30
	30
	20
	30
	No

	Lead aspartate ON
	10
	2 min
	100
	30
	30
	20
	30
	No

	water Rinse
	11
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	12
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	water Rinse
	13
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Acetonitrile 50%
	14
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Acetonitrile 70%
	15
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Acetonitrile 80%
	16
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Acetonitrile 90%
	17
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Acetonitrile 100%
	18
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Acetonitrile 100%
	19
	40 sec
	250
	0
	0
	0
	30
	yes

	Acetonitrile 100%
	20
	40 sec
	250
	30
	30
	20
	30
	yes

	Resin 50 %
	21
	3 min
	150
	30
	30
	20
	30
	yes

	Resin 75 %
	22
	3 min
	150
	30
	30
	20
	30
	yes

	Resin 100 %
	23
	3 min
	150
	30
	30
	20
	30
	yes

	Resin 100 %
	24
	3 min
	150
	30
	30
	20
	30
	yes

	Resin 100 %
	25
	3 min
	150
	30
	30
	20
	30
	yes





