[bookmark: _Ref206515939]Supplementary Table 1 - Recoveries and relative standard deviations obtained for PCBs and PBDEs in wet sediment fortified at 1, 10, and 100 µg kg⁻¹.
	
	1 µg kg-1
	10 µg kg-1
	100 µg kg-1

	
	%Rec
	%RSD Rec
	%Rec
	%RSD Rec
	%Rec
	%RSD Rec

	PCB 28
	101%
	39%
	99%
	1%
	112%
	1%

	PCB 52
	91%
	31%
	95%
	3%
	112%
	1%

	PCB 101
	95%
	27%
	91%
	5%
	107%
	2%

	PCB 118
	128%
	7%
	84%
	3%
	101%
	3%

	PCB 138
	95%
	23%
	79%
	8%
	99%
	3%

	PCB 153
	93%
	15%
	90%
	8%
	101%
	2%

	PCB 180
	135%
	4%
	76%
	9%
	98%
	2%

	PBDE 28
	120%
	2%
	92%
	0%
	102%
	3%

	PBDE 47
	118%
	4%
	77%
	5%
	98%
	3%

	PBDE 99
	119%
	5%
	72%
	5%
	94%
	4%

	PBDE 100
	114%
	12%
	74%
	3%
	100%
	2%

	PBDE 153
	118%
	10%
	79%
	8%
	93%
	2%

	PBDE 154
	80%
	12%
	71%
	5%
	89%
	7%

	PBDE 183
	40%
	138%
	70%
	5%
	102%
	5%


Values meeting the acceptance criteria used in this study are shown in bold. LOQs were established as the lowest fortification levels yielding recoveries of 70–120% and relative standard deviations ≤20%.
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