Table 8.1. Coordinate transformation error values for ZEB-Revo and Inkonova drone survey
	Points
	Coordinates
	Error  values

	1. Point

	
	Y(m)
	X(m)
	Z(m)
	ΔY(cm)
	ΔX(cm)
	ΔZ(cm)

	Total station
	566069.024
	4262480.346
	1026.645
	-----
	-----
	-----

	Drone
	566069.024
	4262480.377
	1026.644
	-0.4
	-3.0
	-0.1

	Zebrevo
	566069.024
	4262480.357
	1026.644
	-0.2
	-1.0
	-0.1

	2.  Point

	
	Y(m)
	X(m)
	Z(m)
	ΔY(cm)
	ΔX(cm)
	ΔZ(cm)

	Total station
	566066.208
	4262477.023
	1026.794
	-----
	-----
	-----

	Drone
	566066.190
	4262477.033
	1026.794
	1.8
	-1.0
	0.0

	Zebrevo
	566066.202
	4262477.028
	1026.794
	0.6
	-0.5
	0.0

	3.  Point

	
	Y(m)
	X(m)
	Z(m)
	ΔY(cm)
	ΔX(cm)
	ΔZ(cm)

	Total station
	566069.042
	4262474.129
	1026.793
	-----
	-----
	-----

	Drone
	566069.056
	4262474.089
	1026.794
	-1.4
	4.0
	-0.1

	Zebrevo
	566069.048
	4262474.111
	1026.793
	-0.6
	1.8
	0.0
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