Table 2 Summary of interpreted resistivity data 
	VES No.
	Resistivity of the layers in (Ohm-m)
	Thickness of the layers (m)
	Aquifer Resistivity(Ohm-m) 
	Aquifer thickness (m)
	Total Depth (m)
	AB/2 (m)
	 Error (%)
	Types of curve 

	
	p1
	p2
	p3
	p4
	p5
	p6
	p7
	p8
	p9
	h1
	h2
	h3
	h4
	h5
	h6
	h7
	h8
	
	
	
	
	
	

	VES1
	962
	66.17
	109
	29.3
	641.6
	31.46
	408.6
	132.8
	
	0.679
	0.32
	12.55
	11.46
	20.36
	35.3
	23.2
	
	31.46
	35.32
	45.36
	300
	3.15
	HKHK

	VES2
	283
	36.57
	255
	66.7
	102.1
	2070
	25.45
	
	
	1.147
	0.38
	11.21
	29.9
	12.02
	42.7
	
	
	102.07
	12.02
	42.65
	300
	2.43
	HKHK

	VES3
	188
	17.38
	40
	7.66
	234
	112.4
	2.283
	
	
	1.54
	3.7
	16.81
	18.89
	26.1
	25.9
	
	
	112.42
	25.90
	92.93
	300
	2.78
	KHKH

	VES4
	114
	1051
	71
	38.1
	79.84
	24.92
	
	
	
	0.33
	1.49
	16.41
	46.89
	47.31
	
	
	
	58.95
	47.10
	18.24
	300
	2.47
	KHKH

	VES5
	486
	1293
	217
	360
	27.21
	372.2
	39.32
	
	
	1.273
	3.9
	27.05
	19.88
	35.37
	43.7
	
	
	27.21
	35.37
	52.11
	400
	3.17
	KHKHA

	VES6
	88.7
	8.828
	244
	7.89
	646.3
	124.8
	9.264
	64.2
	24.3
	1.539
	0.46
	1.48
	4.403
	14.13
	11
	41.8
	13
	64.20
	13.43
	74.84
	400
	2.15
	KHKHK

	VES7
	1164
	17684
	55.9
	232
	47.92
	28.03
	10.84
	3050
	
	1.987
	1.38
	12.96
	33.32
	21.13
	28
	30.25
	
	37.97
	24.56
	49.65
	400
	4.65
	HKHKH

	VES8
	257
	1165
	75
	13.4
	91.07
	168.3
	6.541
	894.8
	
	0.493
	0.95
	20.91
	12.43
	9.13
	15.7
	62.11
	
	168.30
	15.71
	43.92
	400
	3.3
	KHKH

	VES9
	4.2
	212.9
	10.6
	81.2
	16.77
	25.69
	1.488
	
	
	0.832
	6.45
	11.59
	32.72
	30.82
	13.1
	
	
	21.23
	21.95
	51.60
	300
	3.42
	KHKH

	VES10
	281
	96.65
	1341
	21.4
	14481
	50.87
	550.5
	
	
	0.957
	5.49
	4.698
	52.06
	29.93
	28.3
	
	
	50.87
	28.26
	93.13
	400
	4.07
	HKHA

	VES11
	485
	149.1
	68.3
	478
	28.83
	485
	516.4
	3.508
	
	0.28
	7.7
	5.128
	6.76
	13.47
	20.3
	24.04
	
	
	
	
	300
	2.80
	HKHK

	VES12
	79.7
	365.2
	90.6
	493
	133.5
	10.13
	2099
	
	
	0.106
	3.51
	26.44
	13.88
	15.42
	47.1
	
	
	
	
	
	350
	4.49
	KHKH

	VES13
	322
	918.7
	29.3
	132
	31.15
	113.7
	14.7
	61.98
	
	0.991
	8.42
	11.93
	16.24
	32.23
	37.8
	21.87
	
	72.43
	35.02
	37.59
	400
	2.9
	KHKH

	VES14
	2501
	138
	1102
	99.2
	8.64
	137.4
	
	
	
	0.163
	0.21
	0.475
	9.479
	60.21
	35.8
	
	
	137.42
	
	
	300
	3.65
	KHKH

	VES15
	474
	1985
	45.1
	18.5
	308.9
	112.1
	4.147
	
	
	0.374
	7.82
	19.83
	18.02
	23.81
	20.2
	
	
	112.05
	20.23
	69.86
	300
	3.94
	KHKH

	VES16
	200
	598.9
	376
	149
	55.33
	298.4
	20.57
	329
	116
	1.198
	5.47
	20.01
	6.128
	16.05
	28.2
	45.16
	15
	20.57
	45.16
	77.08
	400
	3.00
	KHKH

	VES17
	473
	10149
	320
	50.4
	316.8
	19.9
	445.4
	240.4
	
	2.209
	1.52
	36.08
	29.94
	44.29
	44
	11.13
	
	19.90
	43.95
	114.04
	475
	40.04
	HKHK

	VES18
	2280
	528.8
	955
	92
	243.5
	10.13
	210.3
	3577
	
	1.26
	0.56
	13.14
	53.05
	37.57
	34.5
	20
	
	210.29
	20.00
	140.11
	470
	3.81
	KHKH

	VES19
	224
	38.91
	243
	19.9
	213.6
	23.37
	99.24
	28.61
	360
	0.661
	0.42
	0.604
	1.603
	2.894
	7.88
	59.56
	80
	28.61
	79.61
	73.61
	470
	2.99
	KHKH

	VES20
	119
	455.3
	10.8
	218
	10.13
	196.3
	9.272
	
	
	0.856
	8.39
	7.731
	19.01
	43.87
	69.9
	
	
	196.34
	69.91
	79.86
	470
	3.2
	KHKH

	VES21
	182
	594
	1028
	97.8
	58.76
	185.2
	49.84
	
	
	1.101
	0.12
	3.553
	31.74
	25.62
	35.4
	
	
	58.76
	25.62
	36.52
	390
	2.26
	KHKH

	VES22
	216
	1517
	418
	546
	98.22
	
	
	
	
	0.718
	8.95
	34.59
	33.84
	
	
	
	
	98.22
	
	78.10
	300
	2.91
	KHKH

	VES23
	1033
	343.3
	85.6
	22.6
	267.9
	9.143
	
	
	
	2.743
	8.71
	52.82
	28.36
	43.12
	
	
	
	145.25
	35.74
	64.26
	390
	3.6
	KHKHA

	VES24
	381
	1427
	277
	38.6
	153.7
	54.23
	
	
	
	0.215
	0.82
	15
	37.98
	38.9
	
	
	
	153.71
	38.90
	54.02
	375
	2.5
	KHKH

	VES25
	823
	2436
	481
	34.5
	437.6
	22.54
	398.6
	11.79
	
	0.647
	1.1
	8.182
	8.559
	15.02
	34.3
	50.07
	
	22.54
	34.27
	33.50
	375
	3.48
	KHKHK

	VES26
	209
	350.6
	220
	115
	16.27
	132.9
	
	
	
	0.57
	5.54
	4.352
	60.04
	52.23
	
	
	
	16.27
	52.23
	70.50
	375
	2.07
	KHKH

	VES27
	293
	39.8
	670
	110
	567
	10.81
	154
	4775
	
	0.822
	0.23
	8.266
	23.58
	18.93
	32.7
	22.32
	
	154.02
	22.32
	84.49
	375
	1.68
	HKHKH

	VES28
	225
	88.31
	77.5
	28.5
	8441
	
	
	
	
	0.821
	14.8
	50.86
	65.6
	
	
	
	
	28.51
	65.60
	66.50
	350
	2.31
	HKHA

	VES29
	131
	25.62
	192
	7.35
	40.99
	50.8
	
	
	
	0.49
	5.15
	3.848
	8.102
	93.57
	
	
	
	50.80
	
	111.16
	300
	1.52
	HKHA

	VES30
	167
	1471
	155
	63.7
	92.74
	77.38
	59.78
	
	
	0.101
	2.76
	11.42
	22.72
	28.56
	36.8
	
	
	77.38
	36.81
	65.56
	400
	3.56
	KHKH

	VES31
	528
	900
	203
	1875
	66.98
	556.7
	262.6
	2.367
	
	0.742
	4.15
	2.506
	6.489
	38.66
	41.1
	31.6
	
	262.63
	31.60
	93.63
	400
	2.67
	KHKH

	VES32
	255
	1358
	202
	117
	68.22
	146.5
	77.42
	
	
	1.007
	1.3
	26
	46.11
	39.1
	35
	
	
	146.50
	35.00
	113.51
	400
	3.11
	KHKH

	VES33
	244
	174.4
	13.3
	287
	180.2
	13.55
	43.4
	9039
	
	0.853
	3.43
	1.534
	11.49
	50.63
	37.5
	31.74
	
	43.40
	31.74
	105.48
	400
	1.59
	HKHA

	VES34
	615
	94.3
	451
	112
	22.63
	293.5
	18.04
	
	
	0.228
	12.6
	15.76
	16.01
	56.91
	8.13
	
	
	18.04
	
	109.68
	300
	2.22
	HKHA

	VES35
	276
	4444
	629
	325
	20.5
	450.7
	228.4
	3.978
	
	0.387
	0.43
	6.839
	40.41
	26.23
	40.9
	20.43
	
	228.37
	20.43
	115.14
	400
	4.9
	KHKH

	VES36
	380
	21622
	7.55
	670
	521
	275.5
	76.64
	
	
	1.02
	0.99
	2.86
	17.28
	21.38
	22.1
	
	
	76.64
	
	65.65
	300
	2.7
	KHKH

	VES37
	77.2
	220
	1464
	136
	380.2
	32.83
	311.2
	435.6
	37.4
	0.104
	2.83
	0.893
	43.64
	11.53
	39.6
	61.66
	11
	37.36
	
	170.78
	400
	3.20
	KHKH

	VES38
	268
	166.1
	21.8
	35.3
	69.43
	18.53
	27.4
	135.1
	
	0.536
	3.53
	12.82
	7.268
	13.03
	28.7
	27.74
	
	135.08
	
	93.63
	300
	2.79
	KHKH

	VES39
	6.91
	236.2
	9.19
	5240
	787.7
	336.5
	86.28
	15.66
	
	0.645
	1.47
	3.216
	19.07
	17.55
	22.1
	25.02
	
	15.66
	
	89.07
	300
	2.67
	KHKH

	VES40
	3.16
	37.12
	364
	232
	42.48
	7.303
	1.493
	
	
	0.155
	14.2
	12.57
	10.28
	13.47
	22.1
	
	
	42.48
	13.47
	37.22
	300
	2.3
	KHKH

	VES41
	11.9
	1643
	171
	23.6
	82.67
	16.89
	
	
	
	0.688
	2.34
	3.079
	28.59
	42.33
	
	
	
	16.89
	
	77.02
	300
	4.1
	KHKH

	VES42
	130
	32.32
	416
	26
	150.9
	64.22
	12.69
	
	
	0.962
	0.41
	1.37
	3.326
	35.65
	32.8
	
	
	12.69
	
	74.52
	300
	2.85
	HKHK

	VES43
	9.22
	246.7
	31
	22.4
	112.1
	20.26
	5.809
	894
	
	0.714
	23.8
	0.12
	4.77
	7.808
	13.4
	47.96
	
	20.26
	13.43
	37.23
	250
	4.95
	KHKH

	VES44
	1048
	826.2
	11.1
	452
	24.62
	90.71
	
	
	
	0.428
	8.78
	0.701
	5.833
	21.23
	31.1
	
	
	90.71
	31.07
	36.97
	250
	4.55
	HKHK

	VES45
	114
	278.4
	193
	66.3
	3.516
	68.68
	2.275
	
	
	0.141
	1.18
	6.446
	35.77
	21.76
	41.4
	
	
	68.68
	41.40
	65.31
	300
	3.77
	HKHK

	VES46
	6.11
	346.8
	4.94
	27.9
	60.68
	15.07
	
	
	
	0.387
	0.34
	3.6
	62.64
	36.63
	
	
	
	15.07
	
	103.59
	250
	2.28
	KHKH

	VES47
	45.3
	78.52
	61.3
	200
	45.45
	
	
	
	
	0.4
	2.71
	44.15
	51.55
	
	
	
	
	45.45
	
	98.81
	300
	1.36
	KHKH

	VES48
	251
	38.93
	165
	3.59
	204.7
	25305
	13.17
	2892
	
	1.036
	2.36
	3.649
	1.407
	14.73
	7.37
	62.7
	
	13.17
	62.70
	30.55
	300
	3.07
	HKHA

	VES49
	377
	846.5
	127
	5.74
	131
	108.3
	35.63
	
	
	2.679
	0.8
	41.47
	11.61
	31.72
	29.6
	
	
	108.32
	29.63
	88.27
	400
	2.85
	KHKH

	VES50
	91.1
	142.3
	20.3
	352
	26.59
	2023
	131.9
	290.9
	
	0.144
	1.86
	4.219
	44.99
	13.13
	18.7
	19.72
	
	131.89
	19.72
	83.08
	300
	2.76
	KHKHA

	VES51
	46
	5783
	289
	58.8
	164.1
	38.51
	
	
	
	0.162
	0.27
	16.45
	76.74
	21.89
	
	
	
	38.51
	
	115.51
	300
	2.49
	KHKH

	VES52
	79.3
	3131
	244
	29.9
	191.7
	10.13
	
	
	
	0.182
	0.31
	5.242
	65.32
	18.81
	
	
	
	191.71
	18.81
	89.86
	300
	3.11
	KHKH

	VES53
	113
	307.8
	171
	58
	17.1
	99.03
	232.1
	14.33
	
	0.133
	1.73
	4.756
	18.76
	19.04
	18.9
	20.57
	
	14.33
	
	83.86
	250
	3.38
	KHKH

	VES54
	411
	75.38
	570
	23.2
	276.9
	32.5
	371.6
	19.12
	
	0.916
	0.12
	5.077
	5.366
	19.59
	45.2
	63.47
	
	19.12
	
	139.75
	400
	1.99
	HKHKHK

	VES55
	316
	37.56
	681
	69.1
	190
	33.55
	2186
	
	
	0.61
	1.98
	1.492
	4.169
	83.37
	24.4
	
	
	33.55
	24.42
	91.62
	400
	3.2
	HKHK

	VES56
	2063
	21078
	713
	175
	91.09
	
	
	
	
	0.445
	2.31
	11.51
	54.5
	
	
	
	
	91.09
	
	68.77
	200
	2.85
	KHKH

	VES57
	855
	128.2
	97.8
	80.5
	69.83
	28637
	
	
	
	1.439
	45.6
	29.23
	9.746
	11
	
	
	
	69.83
	11.00
	86.01
	250
	2.4
	HKHA

	VES58
	293
	55.57
	1728
	4170
	6056
	91212
	
	
	
	4.212
	21
	12.93
	9.902
	25.71
	
	
	
	
	
	
	200
	4.11
	KHKHA



