[bookmark: _GoBack]Table S1 Soil texture, bulk density, field water capacity, and permanent wilting coefficient of the soil in different layers measured at the sampling date in 2020.
	Soil layer (cm)
	Soil texture (%)
	Bulk density 
(g cm-3)
	Field water capacity (%)
	Permanent wilting point (%)

	
	Clay
	Silt
	Sand
	
	
	

	0-50
	18.4
	35.8
	45.7
	1.3
	28.6
	12.8

	50-100
	15.6
	38.2
	46.2
	1.27
	29.4
	12.5

	100-150
	17.1
	38.4
	44.4
	1.27
	28.1
	12.8

	150-200
	18.4
	39.7
	41.8
	1.28
	27.2
	12.4

	200-250
	19.5
	42.1
	38.4
	1.34
	27.1
	11.5

	250-300
	19.2
	43.1
	37.7
	1.32
	26.2
	11.0

	300-350
	20.3
	42.1
	37.7
	1.31
	26.4
	11.2

	350-400
	20.5
	40.5
	39.0
	1.30
	26.3
	12.8

	400-450
	22.3
	42.6
	35.1
	1.27
	26.2
	12.4

	450-500
	21.8
	46.8
	31.4
	1.28
	26.2
	12.5

	500-550
	22.3
	46.5
	31.2
	1.31
	26.1
	12.7

	550-600
	20.0
	44.7
	35.3
	1.29
	26.4
	12.3

	600-650
	18.4
	44.7
	36.9
	1.28
	26.3
	12.1

	650-700
	17.4
	44.7
	37.9
	1.28
	27.0
	11.9

	700-750
	17.9
	41.6
	40.5
	1.32
	26.3
	11.6

	750-800
	18.2
	34.8
	47.0
	1.31
	26.0
	11.8

	800-850
	22.6
	33.3
	44.2
	1.32
	26.6
	11.9

	850-900
	25.7
	47.0
	27.3
	1.32
	26.3
	11.7

	900-950
	28.1
	41.6
	30.4
	1.29
	26.5
	11.4

	950-1000
	29.9
	42.1
	28.1
	1.29
	26.4
	11.3



