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[bookmark: _Hlk70497117][bookmark: OLE_LINK7]Table S1 Comparison of this developed aptasensor with those in the literature for acetamiprid detection.
	[bookmark: _Hlk70497098]Method
	Linear range
	LOD
	Reference

	ECL
	1.0 × 10−13 ~ 1.2 × 10−8 M
	[bookmark: OLE_LINK31]5.76 × 10−14 M
	1

	DPV
	2.5 × 10−9~ 3.75×10−8 M
	1.78 × 10−9 M
	2

	CV
	2.0 × 10−6 ~ 2.5 × 10−5 M
	8.6 × 10−8 M
	3

	[bookmark: OLE_LINK63]Electrochemical immunosensor
	5 × 10−9 ~ 1 × 10−4 M
	3.2 × 10−9 M
	4

	ECL
	1.0×10−11~ 1.0×10−5
	2.5×10−12 
	This work



Table S2 Acetamiprid determination result table in pond water
	Sample
	Added value / pM
	Measured value / pM
	Recovery rate / %
	RSD / %

	pond water

	10.00
	9.6
	96.00
	2.53

	
	
	10.2
	102.00
	

	
	
	9.8
	98.00
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