Table 1 The water quality of dyeing wastewater

	Samples
	BOD5 (mg/L)
	COD (mg/L)
	BOD5/COD
	chromaticity
	PH
	Images of Sample

	Structurally colored fabric
	27.50
	80.30
	0.34
	35.00
	7.00
	[image: IMG_3399_副本]

	Dyed fabric
	39.40
	141.00
	0.28
	≫500.00
	11.00
	[image: 6879898F9EAA65A9514022349E02CE6C_副本]

	Discharge Standards
	≤30.00
	≤100.00
	≥0.30
	≤50.00
	6.00-9.00
	—
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