Table 1 
	S/N
	Parameter
	Name of Device
	Accuracy, sensitivity, response time, sampling time, and averaging interval

	1
	Incoming shortwave
	Top pyranometer
	 0.1, 15.74 , 18 s, 10 s, 1 min.

	2
	Outgoing shortwave 
	Bottom pyranometer
	 0.1, 15.60 , 18 s, 10 s, 1 min.

	3
	Incoming longwave
	Top Pyrgeometer
	 0.1, 9.90 , 18 s, 10 s, 1 min.

	4
	Outgoing longwave
	Bottom Pyrgeometer
	 0.1, 8.20 , 18 s, 10 s, 1 min.


 

