Table 3. Hydraulic parameters determined from the constant-discharge pumping test performed in PW1 well. 
	Well
	Ta (m2/d)
	Kb (m/d)
	Sc (-)
	Ssd (m-1)
	Sye (-)
	Kv/Khf (-)

	A2
	120.70
	6.04
	9.73E-03
	4.87E-04
	0.10
	0.81

	A4
	139.10
	6.96
	1.08E-02
	5.40E-04
	0.11
	1.68

	A6
	106.60
	5.33
	2.16E-02
	1.08E-03
	0.15
	1.32

	A8
	111.40
	5.57
	8.69E-03
	4.34E-04
	0.13
	1.18

	B2
	97.74
	4.89
	3.97E-03
	1.99E-04
	0.10
	0.68

	B4
	137.60
	6.88
	6.30E-03
	3.15E-04
	0.10
	1.23

	B6
	112.10
	5.61
	3.99E-03
	1.99E-04
	0.10
	1.04

	B8
	116.00
	5.80
	4.13E-03
	2.06E-04
	0.10
	1.15

	C2
	103.00
	5.15
	5.38E-03
	2.69E-04
	0.10
	0.81

	C4
	131.20
	6.56
	4.72E-03
	2.36E-04
	0.10
	1.16

	C6
	138.80
	6.94
	4.17E-03
	2.08E-04
	0.10
	1.28

	C8
	122.70
	6.14
	3.06E-03
	1.53E-04
	0.10
	1.03

	
	
	
	
	
	
	

	Range
	41.36
	2.07
	1.85E-02
	9.26E-04
	0.05
	1.00

	G. mean
	118.95
	5.95
	6.09E-03
	3.05E-04
	0.11
	1.09

	Median
	118.35
	5.92
	5.05E-03
	2.52E-04
	0.10
	1.16

	StDg
	13.77
	0.69
	4.96E-03
	2.48E-04
	0.02
	0.26


a T: aquifer transmissivity; b K: hydraulic conductivity; c S: elastic storage coefficient; d Ss: specific storage coefficient; e Sy: specific yield; f Kv/Kh: anisotropy (coefficient between vertical and horizontal hydraulic conductivity); g StD: standard deviation

