Supplementary table 1 Gradient elution condition
	Time
	Flow Rate (mL/min)
	%A
	%B

	0
	0.3
	100
	0

	10
	0.3
	70
	30

	25
	0.3
	60
	40

	30
	0.3
	50
	50

	40
	0.3
	30
	70

	45
	0.3
	0
	100

	60
	0.3
	0
	100

	60.5
	0.3
	100
	0

	70
	0.3
	100
	0



