Table 3 Urodynamic results # for total participant patients plus male to female 

	
	
	
	12-months
	

	
	6-months (78)
	12-months (64)
	
	Males 
(43)
	Females
(21)
	
    

	- Cystometry
	
	
	
	
	
	

	1. maximum capacity(ml)
	413(335-590)        
	533(362-626)
	.045 s
	482(362-610)
	519 (377-596)
	.251

	1. Residual  (ml)
	36(0-285)
	 45(0-347)
	.056
	  36(0-347)
	45(16-120)
	.411

	1. Basal pressure(cm H2O)
	18 (9.1-23.5)
	 16(9-24.3)
	.63
	  17.6(13.7-24.3)
	13.5(9-16.5)
	.311

	1. Maximal pressure(cm H2O)
1. Compliance ( ml/ cm H2O)
	39(14-45)
20.2(19.4-27.3)
	 38(19-48)
22.4(16.9-38.4)
	.711
.512
	 40(30.7-48)
 22.4(16.9-25.3)
	20 (11.2-36)
28.4(20-38.4)
	.0321s
.061

	-Uroflowmetry
	
	
	
	
	
	

	1. Max. voiding volume (ml)
	210 (120-388)
	346(255-642)
	.001 s
	-
	-
	-

	1. Voiding time (sec.)
	30  (21-55)
	  35(22-90)
	.580
	  32(22-56)
	40(32-90)
	.531

	1. Maximum flow rate (ml/sec.)
1. Average flow rate (ml/sec.)
	7.8  (2.5-29)
3.2(1.3-11.5)
	  14.3(4.4-41)
 4.6(2.1-19.5)
	.321
.413
	11 (4.4-22.5)
4.6(3.6-12.4)
	23(9-34)
7.5(2.1-11)
	.001 s
.17

	-Urethral pressure 
	
	
	
	
	
	

	1. Bladder neck (cm H2O)
	22.5(9-30)
	  28.4(15.5-36)
	.215
	30(15.5-40)
	11.5(9-21)
	.002 s

	1. Voluntary urethral (cm H2O)
-Urethral pressure for USC
1. Bladder neck
1. Voluntary urethral
	66(51-119)

-
-
	  78  (30-123)

  27.6(18-36)
  102 (45-119)
	.411
	81(48-123)

34(22-40)
102(51-119)
	52.5( 34-85)

15.5(11-21)
53(39-85)
	.001s

.0001s
.0052s


# UDS-600 software and standard water-filled external transducer-type device
Results in median (range)
s significant
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