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	Glass&PU - SI
	ave&opt
	ave&opt
	ave&opt
	ave&opt
	ave&opt
	E()
	)
	J()
	

	Experimental
optimum
Results [61]
	Triple-objective
(E ,  , J )
	2
	0.93
	0.5
	5
	-
	667MPa
(0.01)
	10MPa
(0.125)
	2.15±0.28 kJ/m2
(~1.791)
	-

	Quadru-objective optimization
( ,  ,  and )
	4.873
(1.013-7.957)
	0.795
(0.519-0.96)
	0.415
(0.104-0.5)
	1.944
(0.100-5)
	100.354
(100.000-115.781)
	0.012
(0.001-0.034)
	0.225
(0.009-0.473)
	2.436
(0.500-3.979)
	0.027
(0.023-0.027)

	Al2O3&Chitosan
	ave&opt
	ave&opt
	ave&opt
	ave&opt
	ave&opt
	E()
	)
	J()
	

	Experimental
optimum
Results [63]
	Triple-objective
(E ,  , J )
	40
	0.8-0.9
	-
	-
	-
	9.6±2GPa
(0.026)
	315±95MPa
(0.026)
	-
	-

	Triple-objective
optimization
( ,  ,  )

	SF
	20.921
(9.733-30.506)
	0.960
(0.959-0.960)
	0.497
(0.456-0.500)
	-
	-
	0.627
(0.417-0.727)
	0.199
(0.093-0.292)
	0.402
(0.125-0.723)
	-

	
	SI
	19.168
(11.000-24.916)
	0.930
(0.901-0.950)
	0.419
(0.584-3.089)
	1.348
(1.001-3.527)
	-
	0.705
-
	0.181
-
	4.761
-
	-

	
	HSF
	26.148
(9.705-36.261)
	0.929
(0.893-0.960)
	0.499
(0.493-0.500)
	-
	-
	0.610
(0.552-0.674)
	0.014
(0.009-0.016)
	0.701
(0.084-1.322)
	-



