Table 2. Parameter settings of NSGA-II
	Parameters
	Value

	Population size
Maximum number of generation
Maximum time limit
	600
500
10-6



