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	Model
	Design variables
	Optimization objectives

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SF

	Point 1
	19.003
	0.935
	0.471
	-
	113.089
	0.732
	0.234
	8.101
	0.075

	
	Point 2
	16.399
	0.837
	0.471
	-
	117.319
	0.535
	0.181
	6.921
	0.142

	
	Point 3
	17.649
	0.932
	0.477
	-
	108.990
	0.712
	0.220
	7.547
	0.082

	
	Point 4
	19.771
	0.865
	0.467
	-
	108.755
	0.615
	0.224
	8.323
	0.106

	
	Point 5
	16.787
	0.747
	0.483
	-
	119.084
	0.421
	0.170
	6.995
	0.165

	SI
	Point 1
	10.813
	0.742
	0.466
	2.174
	135.661
	0.329
	0.104
	5.797
	0.226

	
	Point 2
	21.461
	0.697
	0.491
	1.032
	126.306
	0.586
	0.206
	10.730
	0.176

	
	Point 3
	13.145
	0.786
	0.471
	2.122
	134.127
	0.680
	0.193
	8.617
	0.175

	
	Point 4
	14.540
	0.862
	0.492
	1.557
	130.216
	0.699
	0.173
	7.270
	0.172

	
	Point 5
	12.522
	0.869
	0.487
	2.933
	136.106
	0.655
	0.148
	6.261
	0.190

	HSF
	Point 1
	19.600
	0.960
	0.500
	-
	117.044
	0.768
	0.034
	8.364
	0.055

	
	Point 2
	19.910
	0.796
	0.485
	-
	144.734
	0.527
	0.047
	8.316
	0.134

	
	Point 3
	9.902
	0.936
	0.493
	-
	116.549
	0.730
	0.035
	4.491
	0.139

	
	Point 4
	27.310
	0.950
	0.474
	-
	110.924
	0.753
	0.035
	11.428
	0.040

	
	Point 5
	15.207
	0.747
	0.472
	-
	115.694
	0.462
	0.039
	6.394
	0.168



