Appendix 1：Principal component analysis
	Factor
	Initial eigenvalues
	　
	Sum of squared loadings after extraction
	Sum of squared loadings after rotation
	　

	　
	Total
	Variance percentage
	Cumulative%
	Total
	Variance percentage
	Cumulative %
	Total
	Variance percentage
	Cumulative%

	1
	12.035
	50.145
	50.145
	12.035
	50.145
	50.145
	5.530
	23.041
	23.041

	2
	3.134
	13.059
	63.204
	3.134
	13.059
	63.204
	3.992
	16.634
	39.676

	3
	1.492
	6.217
	69.421
	1.492
	6.217
	69.421
	3.240
	13.5
	53.176

	4
	1.013
	4.220
	73.641
	1.013
	4.22
	73.641
	3.066
	12.777
	65.952

	5
	0.705
	2.936
	76.577
	0.705
	2.936
	76.577
	2.354
	9.809
	75.762

	6
	0.619
	2.580
	79.157
	0.619
	2.58
	79.157
	0.815
	3.395
	79.157

	7
	0.529
	2.206
	81.363
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	8
	0.442
	1.842
	83.205
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	9
	0.400
	1.669
	84.874
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	10
	0.388
	1.618
	86.492
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	11
	0.354
	1.477
	87.969
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	12
	0.318
	1.327
	89.296
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	13
	0.299
	1.244
	90.540
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	14
	0.285
	1.188
	91.728
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	15
	0.283
	1.179
	92.907
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	16
	0.263
	1.094
	94.001
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	17
	0.239
	0.995
	94.996
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	18
	0.222
	0.926
	95.921
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	19
	0.218
	0.908
	96.829
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	0.184
	0.767
	97.596
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	21
	0.175
	0.729
	98.325
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	22
	0.173
	0.722
	99.047
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	23
	0.143
	0.594
	99.641
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	24
	0.086
	0.359
	100
	　
	　
	　
	　
	　
	　





Appendix 2：Component matrix after orthogonal rotation (24 items)
	　
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Pri1
	0.821
	　
	　
	　
	　
	　

	Pri2
	0.837
	　
	　
	　
	　
	　

	Pri3
	0.846
	　
	　
	　
	　
	　

	Pri4
	0.805
	　
	　
	　
	　
	　

	Enj1
	0.699
	　
	　
	　
	　
	　

	Enj2
	0.715
	　
	　
	　
	　
	　

	Enj3
	0.797
	　
	　
	　
	　
	　

	Enj4
	0.719
	　
	　
	　
	　
	　

	Ang1
	　
	0.805
	
	　
	　
	　

	Ang2
	　
	0.812
	
	　
	　
	　

	Ang3
	　
	0.685
	
	　
	　
	　

	Ang4
	　
	0.65
	
	　
	　
	　

	Anx1
	　
	　
	0.761
	
	　
	　

	Anx2
	　
	　
	0.779
	
	　
	　

	Anx3
	　
	　
	0.613
	
	　
	　

	Anx4
	　
	　
	0.803
	
	　
	　

	Hop1
	　
	　
	　
	0.532
	　
	　

	Hop2
	　
	　
	　
	0.683
	　
	　

	Hop3
	　
	　
	　
	0.663
	　
	　

	Hop4
	　
	　
	　
	0.684
	　
	　

	Bor1
	　
	　
	　
	　
	0.828
	　

	Bor2
	　
	　
	　
	　
	0.848
	　

	Bor3
	　
	　
	　
	　
	0.758
	　

	Bor4
	　
	　
	　
	　
	0.780
	　


Note: the rotation has converged after 6 iterations.





Appendix 3：Component matrix after orthogonal rotation (8 items)
	　
	1
	　2

	Pri1
	　
	0.854

	Pri2
	　
	0.758

	Pri3
	　
	0.803

	Pri4
	　
	0.682

	Enj1
	0.811
	　

	Enj2
	0.853
	　

	Enj3
	0.748
	　

	Enj4
	0.722
	　


                Note: the rotation has converged after 6 iterations.
