Table 1. 
Initial concentrations in the compartments, current density and nomenclatures adopted in the ED tests.
	Run denomination a
	Current density       (A m-2)
	DC
	CC
	E-Cs

	
	
	 4-NP
ppm b
	NaOH
	NaOH
ppm b
	Na2SO4
ppm b

	
	
	
	ppm b
	mg added
	
	

	
	
	
	
	at the beginning
	during the run
	Total
	
	

	6_50_100
	6.2
	50
	50
	12.5
	50.5
	63.0
	50
	100

	7_50_100
	7.3
	50
	50
	12.5
	56.0
	68.5
	50
	100

	6_250_100
	6.2
	50
	250
	62.5
	--
	62.5
	250
	100

	6_250_500
	6.2
	50
	250
	62.5
	--
	62.5
	250
	500

	6_70_500
	6.2
	50
	70
	17.5
	45.0
	62.5
	70
	500

	10_70_500
	10.4
	50
	70
	17.5
	103.8
	121.3
	70
	500

	a  The terms employed in the denomination are related with current density, NaOH ppm and Na2SO4 ppm.
b The concentrations shown correspond to theoretical values. 





Table 2. 
Extraction percentages, electrical efficiencies and energy consumptions for the experiments at 360 min. 
	Run
	Current (mA)
	Media voltaje (V)
	Apparent stack resistance x 10-3 (W)
	Extraction per cent (%)
	Current efficiency (%)
	Energy Consumption (kWh kg-1)

	6_50_100
	6
	54.4
	9.1
	63.8
	4.0
	262

	7_50_100
	7
	61.4
	8.8
	62.1
	3.4
	346

	6_250_100
	6
	28.7
	4.8
	55.0
	3.5
	158

	6_250_500
	6
	16.2
	2.7
	54.3
	3.7
	85

	6_70_500
	6
	28.6
	4.8
	76.8
	5.1
	107

	10_70_500
	10
	55.0
	5.5
	81.6
	3.2
	330






