Table S-1 Pumping test results of the fourth aquifer
	Borehole number
	Aquifer thickness （m）
	Static water level elevation （m）
	Drawdown（m）
	Discharge（L/s）
	Specific discharge（L/s*m）
	Hydraulic conductivity
(m/d)

	SQ1
	313.4~377
	12.011
	21.18
	4.767
	0.385
	0.5181

	
	
	
	4.7
	4.139
	
	

	
	
	
	8.55
	3.497
	
	

	SQ2
	324.4~378.5
	8.388
	41.81
	1.1357
	0.061
	0.07461

	
	
	
	30.58
	1.0455
	
	

	
	
	
	15.95
	0.8637
	
	

	SQ3
	326.7~373.2
	4.741
	25.17
	4.767
	0.378
	0.6843

	SQ3
	326.7~373.2
	4.741
	14.38
	4.103
	
	

	
	
	
	8.29
	3.477
	
	

	SQ5
	305.3~373.7
	-18.265
	2
	0.89
	0.4
	1.05

	
	
	
	4.53
	1.94
	
	1.16

	
	
	
	7.12
	2.96
	
	1.2

	SQ7
	320.3~375.3
	-27.361
	11.17
	1.2708
	0.177
	0.1879

	
	
	
	7.52
	0.9772
	
	0.203

	
	
	
	3.63
	0.563
	
	0.2152

	SQ8
	331.4~359.35
	-8.175
	31.49
	0.917
	0.05
	0.04

	
	
	
	18.78
	0.752
	
	

	
	
	
	9.08
	0.491
	
	

	SQ9
	347.85~415.35
	-15.75
	8.45
	2.97
	0.33
	0.278

	
	
	
	15.5
	4.239
	
	

	
	
	
	24.35
	5.121
	
	

	SQ10
	356.5~405.1
	-7.421
	3.9
	1.4106
	0.216
	0.719333

	
	
	
	8.04
	2.071
	
	

	
	
	
	11.44
	2.3069
	
	

	SQ11
	359~417.85
	-22.042
	3.17
	1.493
	0.3
	0.839

	
	
	
	7.11
	2.5015
	
	0.698

	
	
	
	9.15
	3.0304
	
	0.679

	SQ12
	337~393.6
	-26.25
	2
	0.85
	0.2921
	0.86

	
	
	
	4.55
	1.86
	
	0.95

	
	
	
	7.05
	2.98
	
	1.05

	SQ13
	323~396
	-19.202
	6.6
	1.961
	0.2638
	0.5112

	
	
	
	13.8
	3.246
	
	0.4714

	
	
	
	23.8
	5.002
	
	0.4254

	SQ14
	341.5~402.8
	-27.96
	49.58
	0.454
	0.0088
	0.0242




