	Component

	
	1
	2
	3
	4
	5

	BS
	-0.178
	0.765
	0.028
	-0.019
	-0.017

	BM
	-0.1
	-0.351
	0.453
	0.146
	-0.643

	BL
	-0.18
	-0.516
	-0.333
	0.12
	0.634

	BVL
	0.705
	-0.027
	-0.178
	-0.349
	-0.027

	FL
	0.148
	0.661
	0.208
	0.46
	0.052

	FC
	0.1
	-0.658
	-0.55
	-0.084
	-0.345

	FH
	-0.3
	0.23
	0.538
	-0.389
	0.432

	MM
	-0.794
	0.217
	-0.303
	-0.335
	-0.142

	MR
	0.794
	-0.217
	0.303
	0.335
	0.142

	HT
	0.006
	0.407
	-0.684
	0.054
	0.084

	HM
	0.128
	-0.451
	0.05
	0.597
	0.22

	HB
	-0.595
	-0.449
	0.478
	-0.317
	0.024

	HI
	0.706
	0.437
	-0.01
	0.08
	-0.223

	FO
	-0.799
	0.069
	-0.068
	0.47
	-0.088

	FV
	0.799
	-0.069
	0.068
	-0.47
	0.088

	Extraction Method: Principal Component Analysis.



