	Component

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	BS
	-0.486
	-0.696
	-0.124
	-0.128
	0.106
	-0.086

	BM
	0.325
	0.661
	0.284
	-0.02
	0.392
	-0.36

	BL
	0.385
	0.043
	0.224
	0.343
	-0.62
	0.203

	BVL
	-0.013
	0.353
	-0.529
	-0.16
	-0.047
	0.531

	FL
	-0.884
	-0.056
	0.198
	-0.051
	-0.186
	-0.175

	FC
	0.755
	0.206
	-0.331
	0.043
	-0.143
	0.119

	FH
	0.253
	-0.288
	0.341
	-0.06
	0.718
	0.193

	MM
	0.57
	-0.69
	0.163
	0.213
	-0.119
	-0.152

	MR
	-0.57
	0.69
	-0.163
	-0.213
	0.119
	0.152

	HT
	0.339
	0.106
	0.716
	-0.151
	-0.019
	0.475

	HM
	0.321
	0.55
	0.079
	0.133
	-0.144
	-0.602

	HB
	0.297
	-0.199
	-0.72
	0.416
	0.29
	-0.072

	HI
	-0.814
	-0.147
	-0.027
	-0.35
	-0.19
	-0.136

	FO
	0.631
	-0.145
	-0.135
	-0.709
	-0.103
	-0.137

	FV
	-0.631
	0.145
	0.135
	0.709
	0.103
	0.137

	Extraction Method: Principal Component Analysis.



