Table 5 Processing parameters and results
	Serial number
	Spindle speed n(rpm)
	Depth of axial cutting ap(mm)
	Maximum amplitude (μm)
	processing status

	1
	2500
	0.7
	108.4
	Chatter

	2
	2800
	0.8
	20.2
	Stable

	3
	3200
	0.7
	98.1
	Chatter

	4
	3600
	1.2
	24.2
	Stable

	5
	5800
	2
	48.5
	Slight chatter

	6
	6500
	0.7
	101.6
	Chatter
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