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Table S1 and S2
Table S1 Factor and level table
	Level
	Factor

	
	A
	B
	C

	
	Time（min）
	pH
	Temperature（℃）

	1
	5
	2
	25

	2
	10
	4.13
	30

	3
	15
	5.19
	40

	4
	20
	6.34
	50

	5
	30
	7.6
	60


Table S2 Orthogonal experimental table
	Number
	Factors

	
	A
	B
	C

	1
	1
	1
	1

	2
	1
	2
	3

	3
	1
	3
	5

	4
	1
	4
	2

	5
	1
	5
	4

	6
	2
	1
	5

	7
	2
	2
	2

	8
	2
	3
	4

	9
	2
	4
	1

	10
	2
	5
	3

	11
	3
	1
	4

	12
	3
	2
	1

	13
	3
	3
	3

	14
	3
	4
	5

	15
	3
	5
	2

	16
	4
	1
	3

	17
	4
	2
	5

	18
	4
	3
	2

	19
	4
	4
	4

	20
	4
	5
	1

	21
	5
	1
	2

	22
	5
	2
	4

	23
	5
	3
	1

	24
	5
	4
	3

	25
	5
	5
	5





S1 Limit of detection
The LOD was then determined according to the following equation:
LOD(y) =3σ/s
σ for the measurement's standard deviation for the blank sample, and s for the calibration plot's slope. Where LOD (y) is represented LOD (I1655/I1078). The LOD (MDA) was calculated via the conversion of LOD (y) using the equation originated from the calibration curve.
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