	Parameter
	VIF
	Parameter
	VIF
	Parameter
	VIF

	Elongation Ratio
	250
	Drainage Density 
	90.91
	Stream Frequency
	8.33

	Form Factor
	250
	Slope 
	50
	Topographic Wetness Index
	6.25

	Relative Relief
	125
	Mean Elevation 
	11.49
	Curvature 
	5.29

	Infiltration Number
	125
	Order 
	10.01
	Bifurcation Ratio 
	4.41

	Ruggedness Number
	125
	Dissection Index 
	9.91
	Hypsometric Integral 
	4.12

	CCM
	>100
	Basin Circularity
	9.62
	Stream Power Index 
	3.69

	LOF
	>100
	Relief Ratio
	8.85
	Stream Length Ratio 
	2.03
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Table 
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 of 
multicollinearity
 by VIF of all the 
morphometric
 parameters
)
