Table 1 In situ measurements and geochemical data of Takelsa shallow groundwaters
	No.     pH         T°C      TDS          EC           Ca        Mg      Na          K         NO3           Cl           SO4             HCO3
                                      (g/l)         (µS/cm)                                            (meq/l)

	P1     7,27        22,1      1,578         1932          3          3,18     8,08       0,11       3,23         14,75             0,98             7,37

P2     6,4           21        2,398         2600          7          7,25     9,06       0,16       4,14         30,93            1,41              6,55

P3     7,03        22,5       1,546        1597           4         4,44     7,84        0,23      3,23          16,7             1,008            4,91

P4     7,38        23,3       2,486         2940          8         7,4       11,5        0,19       3,46         26,32            2,83             8,19

P5     7,56       20,3        2,476          3330         6,4       6,96     14,55       0,14      4,49         29,75          5,92             8,19

P6     7,57         20,6        1,596        2100         4,4       4,81      8,8         0,19       2,93         17,38          1,27             7,37

P7     6,9           20          1,556         2500         4,6        4,44      9,31       0,17      3,07         16,2            1,3               3,44

P8    7,6            22          1,924         2350         4,1         4,73     10,14      0,19      4,22      21,66            1,51             4,91

P9     7,62         21,3      2,192          2550          5          5,33      10,65       0,15      6,17      21,8             2,003            5,08

P10    7,17        22,5       1,682         1801          4,3       4,81        5,25       0,13     3,66       14,65           0,22              4,91

P11   7,54        21,8        1,492         1734            4         4,44       5,9         0,12     3,82       13,48            0,37             5,08




Table 2 Saturation Index (SI) of the Takelsa shallow groundwater
	
Saturation Indices (SI)
No.        Calcite        Dolomite        Aragonite     Anhydrite         Halite              Gypsum

	1            -0,16             -0,15                -0,3               -2,39                 -5,64                  -2,17
2             0,09              0,33                -0,05              -2,02                 -5,29                  -1,8
3            -0,21             -0,24               -0,36               -2,28                 -5,6                   -2,06
4             0,23              0,55                 0,08               -1,69                -5,26                  -1,47
5             0,1                0,37                -0,04              -1,48                 -5,11                 -1,26
6            -0,02             0,15                 -0,16              -2,17                -5,54                  -1,95
7            -0,31            -0,49                 -0,45             -2,12                -5,54                    -1,9
8           -0,23             -0,25                 -0,37             -2,13                -5,38                  -1,91
9            -0,14            -0,12                 -0,29             -1,96                -5,36                   -1,74
10         -0,16             -0,14                 -0,31               -2,9                -5,82                  -2,68
11         -0,18             -0,17                 -0,32              -2,69               -5,81                  -2,47




Table 3 Water Quality Indices (WQI) of Takelsa groundwaters samples
	                                                            QWI
            Wells                          %Na                 SAR

	                P1                               58                   4,8
                P2                              39,8                 3,7
                P3                              49,5                 4,9
                P4                              43                   4
                P5                              52,66               5,9
                P6                              49,98               4
                P7                              51,25               4,3
                P8                              54,34               5
                P9                              51,20               4,8
                P10                            38,62               2,3
                P11                            41,98               2,9















                                          

Table 4 Classification of groundwater based on EC classes
	rameter EC (μS/cm)                                 Type of water

	      <800                                                            Excellent water
    800-1500                                                        Good water
    1500-2000                                                    Permissible water
    2000-3000                                                     Doubtful water
       >3000                                                        Unsuitable water




