Table 1 Estimated thermal properties beneath the study area.
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Easting Northing Blocks

191.80 76.72 7.56 1.2 4.38 977400 755600 1

96.73 38.69 14.99 0.63 7.81 977400 829000 2

152.31 60.92 9.52 0.86 5.19 977400 902400 3

157.27 62.91 9.22 0.78 5 1051800 755600 4

120.53 48.21 12.03 0.21 6.12 1051800 829000 5

108.78 43.51 13.33 0.93 7.13 1051800 902400 6

80.51 32.20 18.01 0.79 9.4 1126200 755600 7

139.56 55.82 10.39 1.09 5.74 1126200 829000 8

139.16 55.66 10.42 1.22 5.82 1126200 902400 9

131.85 52.74 11.72 Average


