Table 8. Modal parameters of cutting tool.
	Direction
	Modal (Kg)
	Stiffness (N/m)
	Frequency (Hz)
	Damping ratio

	X
	0.167
	9.596×106
	1215
	0.039

	Y
	0.167
	9.596×106
	1215
	0.039



