TABLE 1S. General characteristics of municipal wastewater treatment plant.
   
	Townships
	Population
	Industrial inputs
		pH
	Alkalinity (mg/L CaCO3)
	TSS (mg/L)
	cBOD (mg/L)
	COD (mg/L)
	NH4-N (mg/L N)
	TKN (mg/L N)
	NO3/NO2 (mg/L N)




	1
	 1 214
	0%
		7,88
	180
	< 5.0
	4
	38
	4,58
	8,48
	0,07




	2
	16 000
	10%
		7,71
	218
	< 5.0
	3,5
	31
	0,03
	0,96
	1,59




	3
	33 761
	10%
		7,57
	112
	< 5.0
	3,6
	38
	0,261
	2,05
	2,96




	4
	119 360
	10%
		7,44
	248
	16
	9,28
	69
	20,1
	21,4
	5,72




	5
	129 500
	10%
		7,25
	136
	11
	14
	65
	7,8
	11
	8.5




	6
	523 000
	10%
		7,13
	48,5
	< 5.18
	1,2
	21
	0,187
	0,244
	22,8




	7
	570 000
	50%
		6,56
	98
	11,7
	6
	33
	4,16
	4,92
	11,7




	8
	1 800 000
	30%
		7,14
	143
	25,8
	46,1
	149
	7,26
	14,1
	0,373






