
	Supplementary Table 1. Diagnostic performance of f-QRS for detecting ischemic and non-ischemic scars

	
	Sensitivity
(95%CI)
	Specificity
(95%CI)
	PPV
(95%CI)
	NPV
(95%CI)
	LR+
(95%CI)
	LR-
(95%CI)
	AUC
(95%CI)

	Ischemic scars

	Anterior leads and LV segments

	40-Hz filter
	12.8 (7.5-20)
	96.3 (95-97.3)
	27.6 (16.7-40.9)
	90.9 (89.1-92.5)
	3.45 (2.96-3.94)
	0.91 (0.88-0.94)
	0.55 (0.52-0.58)

	100-Hz filter
	20.8 (14.1-29)
	89.1 (87.1-90.8)
	17.3 (11.6-24.4)
	91.1 (89.2-92.7)
	1.9 (1.24-2.56)
	0.89 (0.84-0.94)
	0.55 (0.51-0.59)

	Lateral leads and LV segments

	40-Hz filter
	3.1 (0.4-10.7)
	98.2 (97.3-98.9)
	8.7 (1.1-28)
	94.9 (93.5-96.1)
	1.75 (0.97-2.53)
	0.99 (0.97-1.01)
	0.51 (0.49-0.53)

	100-Hz filter
	13.8 (6.5-24.7)
	92.5 (90.9-94)
	9.2 (4.3-16.7)
	95.2 (93.8-96.3)
	1.86 (1.21-2.51)
	0.93 (0.9-0.97)
	0.53 (0.49-0.58)

	Inferior leads and LV segments

	40-Hz filter
	12.7 (8.9-17.5)
	88.7 (86.5-90.6)
	21.9 (15.5-29.5)
	80.2 (77.8-82.5)
	1.12 (0.94-1.30)
	0.99 (0.94-1.04)
	0.51 (0.48-0.53)

	100-Hz filter
	41.7 (35.5-48)
	63.4 (60.4-66.4)
	22.2 (18.5-26.2)
	81.3 (78.4-83.9)
	1.14 (0.99-1.29)
	0.92 (0.89-0.95)
	0.53 (0.49-0.56)

	Nonischemic scars

	Anterior leads and LV segments

	40-Hz filter
	14.5 (10.7-19.1)
	96.3 (94.9-97.3)
	51.8 (40.6-62.9)
	80.2 (77.9-82.4)
	3.88 (2.76-4.99)
	0.89 (0.82-0.92)
	0.55 (0.53-0.58)

	100-Hz filter
	27 (22.1-32.5)
	88.8 (86.8-90.7)
	40.2 (33.3-47.4)
	81.4 (79.1-83.6)
	2.42 (2.12-2.73)
	0.82 (0.8-0.85)
	0.58 (0.55-0.61)

	Lateral leads and LV segments

	40-Hz filter
	8.3 (5-12.7)
	97.6 (96.5-98.4)
	39.1 (25.1-54.6)
	84.8 (82.8-86.7)
	3.38 (2.89-3.87)
	0.94 (0.89-0.97)
	0.53 (0.51-0.55)

	100-Hz filter
	24.3 (18.8-30.6)
	92.6 (90.9-94)
	38.4 (30.3-47.1)
	86.5 (84.5-88.4)
	3.27 (2.76-3.78)
	0.82 (0.79-0.86)
	0.58 (0.56-0.61)

	Inferior leads and LV segments

	40-Hz filter
	25.5 (20.5-31)
	88.2 (86.1-90)
	36 (29.4-43.1)
	81.9 (79.6-84.1)
	2.16 (1.98-2.34)
	0.85 (0.79-0.91)
	0.57 (0.54-0.6)

	100-Hz filter
	43.6 (37.7-49.6)
	63.5 (60.5-66.3)
	23.7 (20.1-27.7)
	81.2 (78.4-83.8)
	1.19 (1.01-1.37)
	0.89 (0.83-0.95)
	0.54 (0.5-0.57)

	PPV = positive predictive value; NPV = negative predictive value; OR = odd ratio; CI = confidence interval; Hz = Hertz 



