Table S1 Laboratory Conditions and Reference Range of The Kit
	
	Lower range
	Upper range
	Testing instrument
	Testing method

	TC (mmol/L)
	3.1
	5.18
	Siemens CH930
	Enzymatic method

	HDL-c (mmol/L)
	1.04
	3
	Siemens CH930
	direct method

	LDL-c (mmol/L)
	/
	3.4
	Siemens CH930
	direct method

	DD (µg/ml)
	0
	0.5
	STA-R MAX
	Turbidimetric method

	R（min）
	2
	8
	Shengyu TCA-6000
	Solidification method

	K(min)
	1
	3
	Shengyu TCA-6000
	Solidification method

	α-angle（deg）
	55
	78
	Shengyu TCA-6000
	Solidification method

	MA（mm）
	51
	69
	Shengyu TCA-6000
	Solidification method

	EPL (%)
	0
	15
	Shengyu TCA-6000
	/

	Cl
	-3
	3
	Shengyu TCA-6000
	/

	IgG(g/L)
	8.6
	17.4
	Siemens CH930
	Immunoturbidimetry

	IgA(g/L)
	1
	4.2
	Siemens CH930
	Immunoturbidimetry

	IgM(g/L)
	0.5
	2.8
	Siemens CH930
	Immunoturbidimetry

	C3(g/L)
	0.7
	1.4
	Siemens CH930
	Immunoturbidimetry

	C4(g/L)
	0.1
	0.4
	Siemens CH930
	Immunoturbidimetry

	C1q(mg/L)
	159
	233
	Siemens CH930
	Immunoturbidimetry

	GLU (mmol/L)
	3.9
	6.1
	Siemens CH930
	Hexose hexase method

	ANA
	0
	1/80 dilution
	
	Indirect immunofluorescence





