Table 2 Summary of results of water inrush risk assessment index of 11030 working face
	Aquifer
	h/m
	P/Mpa
	h2 (actual value)/m
	h1 (theoretical value) /m
	T/(MPa/m)
	h2s(theoretical value) /m
	Pla/Mpa
	Pmax/Mpa

	
	
	
	BG
	AG
	BG
	AG
	BG
	AG
	BG
	AG
	BG
	AG
	BG
	AG

	L8
	23.8
	4.8~5.7
	—
	—
	34.1
	21.7
	—
	—
	57.6
	43.9
	3.5
	4.1
	—
	—

	L2
	102.4
	6.4~7.4
	69.8
	81.6
	34.1
	21.7
	0.106 
	0.091 
	73.5
	65.3
	6.1
	7.2
	6.8
	7.33

	O2
	128.4
	8.4~9.4
	95.8
	107.6
	34.1
	21.7
	0.077 
	0.069 
	89.3
	75.7
	11.4
	12.9
	14.5
	15.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BG: before grouting; AG: after grouting



