
Supplemental Table 1. Inter-reader agreement in measurement of plaque characteristics and evaluation of ATAs
	Characteristics
	ICC
	P

	Plaque burden
	0.816 (0.730-0.876)
	< 0.001*

	Degree of stenosis
	0.966 (0.947-0.978)
	< 0.001*

	Remodeling index
	0.827 (0.745-0.884)
	< 0.001*

	Eccentricity index
	0.881 (0.822-0.921)
	< 0.001*

	Enhancement ratio
	0.949 (0.923-0.967)
	< 0.001*

	Intraplaque hemorrhage
	0.796 (0.704-0.863)
	< 0.001*

	Enhanced grade
	0.935 (0.902-0.957)
	< 0.001*

	1.5-s ATAs present
	0.845 (0.771-0.896)
	0.001*

	2.5-s ATAs present
	0.902 (0.852-0.936)
	< 0.001*





