Table 3  Characterization of Process Wastewater
	Parameters
	pH
	Conductivity
mS/cm
	Temp.
0C
	COD
mg/L
	B
 mg/L
	SO4-2 Sülfat

	Mean 
Value
	5.46  
±0.2
	26,8
±1.1
	18,8
±0.5
	22,7
±0.8
	0.263 ±0.1
	115 
±2.2

	Parameters
	Cr+6
mg/L
	Zn
mg/L
	Ni
mg/L
	NO3 
mg/L
	Fe
mg/L
	Al  
mg/L

	Mean 
Value
	0.022
±0.01
	0.188
±0.02
	0.0022
±0.001
	19.1 ±0.2
	0,0084
±0.006
	0.009 ±0.001

	Parameters
	NH4-N 
mg/L
	Cu
mg/L
	Mg2+
mg/L
	Cd
mg/L
	As
mg/L
	Hg
mg/L

	Mean 
Value
	<5 
±0.06
	0.066
±0.002
	54.4 ±0.5
	0,0038 ±0.002
	0,0063 ±0.005
	0.002 ±0.0001



