Table 2. Test results of hydraulic properties of shield spoil.
	Parameter
	Moisture content
	Liquid limit
	Plastic limit
	Permeability coefficient

	
	%
	%
	%
	cm/s

	Test value
	25.7–55.2
	21.4–28.7
	12.4–15.1
	1.16–6.52×10-5



