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	Table S1. Primer for LAMP

	Primer
	Sequence（5，to3，）

	FIP
	CATTTTGCAGCTGTACGCTCGCAGCCCATCATGAATGTTGCT

	BIP
	CTGGGGCGAGGTCGTGGTATTCCGACAAACACCACGAATT

	F3
	GCCATCTCCTGATGACGC

	B3
	ATTTACCGCAGCCAGACG

	Loop F
	CTTTGTAACAACCTGTCATCGACA

	Loop B
	ATCAATCTCGATATCCATGAAGGTG
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