[bookmark: _GoBack]Table 2. Methods of analysis, analytical results and  recovery of certified reference material 

	Element
	Method
	Trapp ST-2 (GSO 8670-2005)
	BHVO-2 (US Geological Survey

	
	
	Certified value
	Found average
	Recovery,%
	Certified value
	Found average 
	Recovery,%

	Na2O
	AES
	2,32
	2,3
	98,1
	2,22
	2,1
	94,8

	MgO
	AES
	7,51
	7,4
	98,1
	7,23
	7,2
	99,0

	Al2O3
	AES
	14,63
	14,6
	99,6
	13,5
	13,6
	100,6

	P2O5
	AES
	0,17
	0,2
	98,5
	0,27
	0,3
	96,5

	S
	AES
	0,026
	0,022
	85,3
	 -
	0,018
	-

	K2O
	AES
	0,46
	0,4
	97,6
	0,52
	0,49
	93,5

	CaO
	AES
	10,42
	10,4
	99,7
	11,4
	11,3
	99,4

	TiO2
	AES
	1,59
	1,6
	100,1
	2,73
	2,6
	97,0

	MnO
	AES
	0,21
	0,21
	101,1
	0,17
	0,2
	92,9

	Fe2O3
	AES
	14,62
	14,4
	98,3
	12,3
	12,4
	101,1

	Li
	MS
	8,6
	10,0
	116,1
	5
	89,5
	89,5

	Be
	MS
	0,8
	0,8
	95,5
	 -
	-
	-

	 Sc
	MS
	41
	43,0
	104,9
	32
	98,7
	98,7

	V
	MS
	315
	317,0
	100,6
	317
	100,5
	100,5

	 Cr
	MS
	213
	242,4
	113,8
	280
	96,8
	96,8

	 Co
	MS
	52
	54,1
	104,1
	45
	96,0
	96,0

	 Ni
	MS
	126
	120,5
	95,6
	119
	97,0
	97,0

	Cu
	MS
	180
	186,5
	103,6
	127
	96,9
	96,9

	 Zn
	MS
	112
	110,6
	98,7
	103
	110,5
	110,5

	 Ga
	MS
	17
	19,5
	114,5
	21,7
	84,6
	84,6

	As
	MS
	 -
	2,3
	-
	 -
	<DL
	-

	Se
	MS
	 -
	<DL
	-
	 -
	<DL
	-

	 Rb
	MS
	11
	12,0
	109,2
	9,8
	88,6
	88,6

	Sr
	MS
	197
	207,5
	105,3
	389
	103,2
	103,2

	 Y
	MS
	29
	30,6
	105,6
	26
	95,7
	95,7

	 Zr
	MS
	125
	114,6
	91,7
	172
	102,6
	102,6

	 Nb
	MS
	6,0
	5,3
	88,6
	18
	96,7
	96,7

	 Mo
	MS
	1,0
	0,8
	78,2
	 -
	<DL
	-

	 Rh
	MS
	 -
	<DL
	-
	 -
	<DL
	-

	 Pd
	MS
	 -
	<DL
	-
	 -
	<DL
	-

	 Ag
	MS
	0,05
	0,1
	153,2
	 -
	<DL
	-

	 Cd
	MS
	- 
	0,1
	-
	 -
	<DL
	-

	 Sn
	MS
	1,6
	1,0
	59,1
	1,9
	76,7
	76,7

	 Sb
	MS
	 -
	0,2
	-
	 -
	<DL
	-

	 Te
	MS
	 -
	<DL
	-
	 -
	<DL
	-

	 Cs
	MS
	0,5
	0,4
	84,0
	 -
	<DL
	-

	Ba
	MS
	227
	158,4
	69,8
	130
	99,3
	99,3

	 La
	MS
	8
	8,2
	102,8
	15,0
	101,2
	101,2

	 Ce
	MS
	22
	20,9
	95,2
	38,0
	100,6
	100,6

	 Pr
	MS
	2,6
	2,8
	105,8
	 -
	<DL
	-

	 Nd
	MS
	13,2
	14,0
	105,8
	25,0
	98,0
	98,0

	Sm
	MS
	4,0
	4,1
	101,6
	6,2
	94,0
	94,0

	Eu
	MS
	1,4
	1,4
	102,7
	 -
	<DL
	-

	 Gd
	MS
	4,5
	4,4
	98,2
	6,3
	88,0
	88,0

	 Tb
	MS
	0,8
	0,8
	98,8
	0,9
	98,6
	98,6

	 Dy
	MS
	5,1
	5,2
	101,5
	 -
	<DL
	-

	Ho
	MS
	1,0
	1,1
	107,8
	1,0
	89,4
	89,4

	 Er
	MS
	2,9
	3,2
	109,5
	 -
	<DL
	-

	 Tm
	MS
	0,44
	0,5
	102,4
	 -
	<DL
	-

	Yb
	MS
	3,3
	3,2
	98,0
	2,0
	104,5
	104,5

	 Lu
	MS
	0,44
	0,4
	100,7
	0,28
	93,6
	93,6

	 Hf
	MS
	2,7
	3,0
	110,1
	 
	<DL
	-

	 Ta
	MS
	0,4
	0,3
	99,9
	1,4
	83,4
	83,4

	 W
	MS
	0,4
	0,3
	63,2
	 -
	<DL
	-

	 Re
	MS
	 -
	<DL
	-
	 -
	<DL
	-

	 Ir
	MS
	 -
	<DL
	-
	 -
	<DL
	-

	 Pt
	MS
	 -
	<DL
	-
	 -
	<DL
	-

	 Au
	MS
	0,0026
	<DL
	-
	 -
	<DL
	-

	Hg
	MS
	 -
	0,018
	-
	 -
	<DL
	-

	 Tl
	MS
	 -
	0,05
	-
	 -
	<DL
	-

	 Pb
	MS
	3,0
	2,6
	85,9
	 -
	<DL
	-

	 Bi
	MS
	 -
	<DL
	-
	 -
	<DL
	-

	 Th
	MS
	1,0
	1,1
	106,8
	1,2
	103,5
	103,5

	 U
	MS
	0,5
	0,5
	107,2
	 -
	<DL
	-
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Table   2 . Methods of analysis, analytical results and  recovery of certified reference material     

Elemen t  Method  Trapp ST - 2 ( GSO 8670 - 2005 )  BHVO - 2 (US Geological Survey  

Certified  value  Found   average  Recovery, %  Ce rtified  value  Found   average    Recovery, %  

Na 2 O  AES  2,32  2,3  98,1  2,22  2,1  94,8  

MgO  AES  7,51  7,4  98,1  7,23  7,2  99,0  

Al 2 O 3  AES  14,63  14,6  99,6  13,5  13,6  100,6  

P 2 O 5  AES  0,17  0,2  98,5  0,27  0,3  96,5  

S  AES  0,026  0,022  85,3    -  0,018  -  

K 2 O  AES  0,46  0,4  97,6  0,52  0,49  93,5  

CaO  AES  10,42  10,4  99,7  11,4  11,3  99,4  

TiO 2  AES  1,59  1,6  100,1  2,73  2,6  97,0  

MnO  AES  0,21  0,21  101,1  0,17  0,2  92,9  

Fe 2 O 3  AES  14,62  14,4  98,3  12,3  12,4  101,1  

Li  MS  8,6  10,0  116,1  5  89,5  89,5  

Be  MS  0,8  0,8  95,5    -  -  -  

  Sc  MS  41  43,0  104,9  32  98,7  98,7  

V  MS  315  317,0  100,6  317  10 0,5  100,5  

  Cr  MS  213  242,4  113,8  280  96,8  96,8  

  Co  MS  52  54,1  104,1  45  96,0  96,0  

  Ni  MS  126  120,5  95,6  119  97,0  97,0  

Cu  MS  180  186,5  103,6  127  96,9  96,9  

  Zn  MS  112  110,6  98,7  103  110,5  110,5  

  Ga  MS  17  19,5  114,5  21,7  84,6  84,6  

As  MS    -  2,3  -    -  <DL  -  

Se  MS    -  <DL  -    -  <DL  -  

  Rb  MS  11  12,0  109,2  9,8  88,6  88,6  

Sr  MS  197  207,5  105,3  389  103,2  103,2  

  Y  MS  29  30,6  105,6  26  95,7  95,7  

  Zr  MS  125  114,6  91,7  172  102,6  102,6  

  Nb  MS  6,0  5,3  88,6  18  96,7  96,7  

  Mo  MS  1,0  0,8  78,2    -  <DL  -  

  Rh  MS    -  <DL  -    -  <DL  -  

  Pd  MS    -  <DL  -    -  <DL  -  

  Ag  MS  0,05  0,1  153,2    -  <DL  -  

  Cd  MS  -    0,1  -    -  <DL  -  

  Sn  MS  1,6  1,0  59,1  1,9  76,7  76,7  

  Sb  MS    -  0,2  -    -  <DL  -  

  Te  MS    -  <DL  -    -  <DL  -  

  Cs  MS  0,5  0,4  84,0    -  <DL  -  

Ba  MS  227  158,4  69,8  130  99,3  99,3  

  La  MS  8  8,2  102,8  15,0  101,2  101,2  

  Ce  MS  22  20,9  95,2  38,0  100,6  100,6  

  Pr  MS  2,6  2,8  105,8    -  <DL  -  

  Nd  MS  13,2  14,0  105,8  25,0  98,0  98,0  

Sm  MS  4,0  4,1  101,6  6,2  94,0  94,0  

Eu  MS  1,4  1,4  102,7    -  <DL  -  

  Gd  MS  4,5  4,4  98,2  6,3  88,0  88,0  

  Tb  MS  0,8  0,8  98,8  0,9  98,6  98,6  

  Dy  MS  5,1  5,2  10 1,5    -  <DL  -  

