
Supplementary tables
	
	1st trough
	1st peak
	2nd trough
	2nd peak
	3rd trough
	3rd peak

	Semi-automated

	Power
	r = 0.042
(-0.165, 0.246)
p = 0.692
	r = -0.207
(-0.396, -0.001)
p = 0.049
	r = -0.124
(-0.322, 0.084)
p = 0.241
	r = -0.198
(-0.388, 0.008)
p = 0.060
	r = -0.337
(-0.508, -0.141)
p = 0.001
	r = -0.363
(-0.530, -0.170)
p < 0.001

	BOZR
	r = 0.015
(-0.191, 0.221)
p = 0.885
	r = -0.129 (-0.326, 0.079
p = 0.223
	r = -0.111 (-0.097, 0.310)
p = 0.296
	r = -0.063 (-0.265, 0.145)
p = 0.555
	r = -0.280 (-0.459, -0.079)
p = 0.007
	r = -0.053 (-0.257, 0.154)
p = 0.615

	TD
	r = -0.017
(-0.222, 0.190)
p = 0.874
	r = -0.097
(-0.297, 0.111)
p = 0.359
	r = 0.013
(-0.193, 0.218)
p = 0.903
	r = -0.124
(-0.322, 0.084)
p = 0.241
	r = -0.214
(-0.402, -0.009)
p = 0.041
	r = -0.008
(-0.213, 0.199)
p = 0.944

	Fully automated

	Power
	r = 0.018
(-0.192, 0.226)
p = 0.870
	r = -0.278
(-0.458, -0.076)
p = 0.008
	r = -0.287
(-0.466, -0.086)
p = 0.006
	r = -0.419
(-0.575, -0.233)
p < 0.001
	r = -0.435
(-0.588, -0.251)
p < 0.001
	r = -0.241
(-0.425, -0.036)
p = 0.022

	BOZR
	r = -0.085
(-0.289, 0.127)
p = 0.434
	r = -0.099
(-0.299, 0.109)
p = 0.351
	r = -0.095
(-0.295, 0.114)
p = 0.372
	r = -0.073
(-0.274, 0.135)
p = 0.494
	r = -0.110 (-0.309, 0.098)
p = 0.299
	r = -0.056
(-0.259, 0.152)
p = 0.599

	TD
	r = -0.117
(-0.319, 0.094)
p =0.276
	r = -0.076
(-0.278, 0.132)
p =0.473
	r = -0.203
(-0.392, 0.004)
p =0.054
	r = -0.095
(-0.295, 0.113)
p =0.369
	r = -0.104
(-0.303, 0.105)
p =0.329
	r = -0.059
(-0.262, 0.148)
p =0.577


Supplementary, Table 1: Correlation between the locations of each peak and the labelled power, BOZR, and TD. BOZR = Back Optic Zone Rradii. TD = Total Diameter.



	
	Zone 1 
	Zone 2
	Zone 1&2
	1st trough
	1st peak
	2nd trough
	2nd peak
	3rd trough
	3rd peak

	
	Derived with Zernike Polynomials
	Semi-Automated

	Power
	r = 0.280
(0.078, 0.459) 
p = 0.007
	r = 0.212
(0.006, 0.400)
p = 0.044
	r = 0.200
(-0.006, 0.390)
p = 0.057
	r = 0.042
(-0.167, 0.247)
p = 0.696
	r = -0.310
(0.111, 0.485)
p = 0.003
	r = -0.258
(0.054, 0.440)
p = 0.014
	r = -0.327
(.130, .500)
p = 0.002
	r = -0.341 (0.145, 0.511)
p < 0.001
	r = -0.397 (0.208, 0.557)
p < 0.001

	BOZR
	r = -0.135
(-0.332, 0.073)
p = 0.201
	r = -0.205
(-0.490, 0.069)
p = 0.130
	r = -0.208
(-0.505, 0.049)
p = 0.101
	r = -0.142
(-0.338, 0.066)
p = 0.180
	r = -0.187
(-0.378, 0.020)
p = 0.076
	r = -0.034
(-0.238, 0.174)
p = 0.752
	r = -0.091
(-0.292, 0.117)
p = 0.389
	r = 0.088
(-0.120, 0.288)
p = 0.409
	r = 0.090
(-0.118, 0.291)
p = 0.394

	TD
	r = -0.065
(-0.267, 0.143)
p = 0.540
	r = -0.097
(-0.297, 0.111)
p = 0.358
	r = -0.165
(-0.359, 0.042)
p = 0.118
	r = -0.085
(-0.286, 0.123)
p = 0.421
	r = -0.139
(-0.335, 0.069)
p = 0.188
	r = -0.116
(-0.315, 0.092)
p = 0.272
	r = -0.107
(-0.306, 0.101)
p = 0.312
	r = 0.043
(-0.165, 0.246)
p = 0.688
	r = 0.059
(-0.149, 0.261)
p = 0.581

	
	
	Fully automated

	Power
	
	r = -0.122
(-0.091,
0.324)
P = 0.260
	r = -0.251
(0.048,
0.435)
p = 0.016
	r = -0.231 
(0.026,
0.417)
p = 0.028
	r = -0.340 (0.144, 0.510)
p < 0.001
	r = -0.377 (0.185,
0.541)
p < 0.001
	r = -0.383 (0.193,
0.546)
p < 0.001

	BOZR
	
	r = -0.185
(-0.380, 0.026)
p = 0.085
	r = -0.226
(-0.413, 
-0.021)
p = 0.031
	r = -0.019
(-0.224, 0.188)
p = 0.858
	r = -0.090
(-0.291, 0.118)
p = 0.396
	r = -0.076
(-0.132, 0.278)
p = 0.471
	r = 0.092
(-0.116, 0.292)
p = 0.386

	TD
	
	r = -0.102
(-0.305, 0.110)
p = 0.346
	r = -0.161
(-0.355, 0.047)
p = 0.128
	r = -0.116
(-0.314, 0.092)
p = 0.274
	r = -0.098
(-0.298, 0.110)
p = 0.357
	r = 0.035
(-0.172, 0.240)
p = 0.740
	r = 0.061
(-0.147, 0.263)
p = 0.569


Supplementary Table 2 Correlation between the adjustable parameters of the lens: power, BOZR, and TD and the relative power of each zone, peak and trough. BOZR = Back Optic Zone Radii. TD = Total Diameter.
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