Table 1s. Soil chemical properties for the production field in 2022.
	Property
	pH
	OM
	N
	S
	P
	K
	Ca
	Mg
	Cu
	Fe
	Mn
	Zn

	
	
	(%)
	(mg/kg) 

	Average
range
	6.02
4.44-7.13
	1.77
1.15-2.76
	0.139
0.09-0.21
	0.022
0.015-0.034
	217
138-346
	200
129-311
	2267
517-4933
	155
25.7-282
	8.49
3.85-13.0
	409
264-580
	119
15.4-304
	8.00
4.45-12.0



Table 2s. Soil physical properties for the production field in 2022.
	Property
	Bulk density (g/cm3) 
	Soil resistance (MPa)
	Electrical conductivity (mS)

	Depth of (cm)
	15
	25
	0-10
	11-20
	21-30
	31-40
	41-50
	51-60
	61-70
	71-80
	0-30
	0-90

	Average
range
	1.55
1.34-1.68
	1.62
1.48-1.72
	0.98
0.87-1.27
	1.34
1.03-1.86
	2.09
1.35-3.50
	3.68
2.41-5.22
	5.24
3.80-6.83
	5.69
4.54-6.87
	6.35
4.71-8.11
	6.60
4.30-8.50
	13.2
4.96-24.8
	13.9
4.02-28.7



Table 3s. Soil texture and soil water storage for the production field in 2022.
	Property
	Soil texture in a 25 cm soil layer
	Soil water storage (mm) in a 40 cm soil layer

	
	Sand (%)
	Silt (%)
	Clay (%)
	Measured
	Calculated

	
	
	
	
	
	at field capacity
	at the limiting point
	at the wilting point

	Average
range
	71.4
51-88
	21.9
6-39
	6.80
3-12
	59.7
33.3-97.7
	88.5
74.1-102.6
	55.4
32.1-82.1
	17.6
6.3-32.9




