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Outer Loading (1)
	 
	CE
	CU
	EI
	M
	PCT
	ST

	CE1
	0,731
	 
	 
	 
	 
	 

	CE2
	0,778
	 
	 
	 
	 
	 

	CE3
	0,798
	 
	 
	 
	 
	 

	CE4
	0,808
	 
	 
	 
	 
	 

	CE5
	0,822
	 
	 
	 
	 
	 

	CE6
	0,758
	 
	 
	 
	 
	 

	CU1
	 
	0,849
	 
	 
	 
	 

	CU2
	 
	0,859
	 
	 
	 
	 

	CU3
	 
	0,863
	 
	 
	 
	 

	CU4
	 
	0,850
	 
	 
	 
	 

	CU5
	 
	0,832
	 
	 
	 
	 

	CU6
	 
	0,846
	 
	 
	 
	 

	EI1
	 
	 
	0,723
	 
	 
	 

	EI2
	 
	 
	0,661
	 
	 
	 

	EI3
	 
	 
	0,689
	 
	 
	 

	EI4
	 
	 
	0,813
	 
	 
	 

	EI5
	 
	 
	0,476
	 
	 
	 

	EI6
	 
	 
	0,551
	 
	 
	 

	M1
	 
	 
	 
	0,587
	 
	 

	M2
	 
	 
	 
	0,507
	 
	 

	M3
	 
	 
	 
	0,847
	 
	 

	M4
	 
	 
	 
	0,855
	 
	 

	M5
	 
	 
	 
	0,563
	 
	 

	M6
	 
	 
	 
	0,846
	 
	 

	PCT1
	 
	 
	 
	 
	0,840
	 

	PCT2
	 
	 
	 
	 
	0,740
	 

	PCT3
	 
	 
	 
	 
	0,593
	 

	PCT4
	 
	 
	 
	 
	0,751
	 

	PCT5
	 
	 
	 
	 
	0,838
	 

	PCT6
	 
	 
	 
	 
	0,868
	 

	ST1
	 
	 
	 
	 
	 
	0,826

	ST10
	 
	 
	 
	 
	 
	0,802

	ST2
	 
	 
	 
	 
	 
	0,775

	ST3
	 
	 
	 
	 
	 
	0,860

	ST4
	 
	 
	 
	 
	 
	0,865

	ST5
	 
	 
	 
	 
	 
	0,873

	ST6
	 
	 
	 
	 
	 
	0,848

	ST7
	 
	 
	 
	 
	 
	0,755

	ST8
	 
	 
	 
	 
	 
	0,752

	ST9
	 
	 
	 
	 
	 
	0,811
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Outer Loading (2)
	 
	CE
	CU
	EI
	M
	PCT
	ST

	CE1
	0,731
	 
	 
	 
	 
	 

	CE2
	0,778
	 
	 
	 
	 
	 

	CE3
	0,798
	 
	 
	 
	 
	 

	CE4
	0,808
	 
	 
	 
	 
	 

	CE5
	0,822
	 
	 
	 
	 
	 

	CE6
	0,758
	 
	 
	 
	 
	 

	CU1
	 
	0,849
	 
	 
	 
	 

	CU2
	 
	0,859
	 
	 
	 
	 

	CU3
	 
	0,863
	 
	 
	 
	 

	CU4
	 
	0,850
	 
	 
	 
	 

	CU5
	 
	0,832
	 
	 
	 
	 

	CU6
	 
	0,846
	 
	 
	 
	 

	EI1
	 
	 
	0,733
	 
	 
	 

	EI3
	 
	 
	0,782
	 
	 
	 

	EI4
	 
	 
	0,885
	 
	 
	 

	M3
	 
	 
	 
	0,894
	 
	 

	M4
	 
	 
	 
	0,906
	 
	 

	M6
	 
	 
	 
	0,886
	 
	 

	PCT1
	 
	 
	 
	 
	0,850
	 

	PCT2
	 
	 
	 
	 
	0,751
	 

	PCT4
	 
	 
	 
	 
	0,729
	 

	PCT5
	 
	 
	 
	 
	0,857
	 

	PCT6
	 
	 
	 
	 
	0,887
	 

	ST1
	 
	 
	 
	 
	 
	0,826

	ST10
	 
	 
	 
	 
	 
	0,803

	ST2
	 
	 
	 
	 
	 
	0,774

	ST3
	 
	 
	 
	 
	 
	0,860

	ST4
	 
	 
	 
	 
	 
	0,865

	ST5
	 
	 
	 
	 
	 
	0,873

	ST6
	 
	 
	 
	 
	 
	0,848

	ST7
	 
	 
	 
	 
	 
	0,754

	ST8
	 
	 
	 
	 
	 
	0,752

	ST9
	 
	 
	 
	 
	 
	0,812



Construct Reliability and Validity
	 
	Cronbach's Alpha
	rho_A
	Composite Reliability
	Average Variance Extracted (AVE)

	CE
	0,874
	0,879
	0,905
	0,613

	CU
	0,923
	0,923
	0,940
	0,722

	EI
	0,722
	0,754
	0,843
	0,644

	M
	0,876
	0,879
	0,924
	0,802

	PCT
	0,875
	0,898
	0,909
	0,668

	ST
	0,945
	0,948
	0,953
	0,669



	Discriminant Validity
Fornell-Larcker Criterion
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	CE
	CU
	EI
	M
	PCT
	ST

	CE
	0,783
	 
	 
	 
	 
	 

	CU
	0,667
	0,850
	 
	 
	 
	 

	EI
	0,541
	0,633
	0,802
	 
	 
	 

	M
	0,657
	0,798
	0,597
	0,895
	 
	 

	PCT
	0,507
	0,573
	0,589
	0,616
	0,817
	 

	ST
	0,749
	0,796
	0,642
	0,744
	0,523
	0,818






Collinearity Statistics (VIF)
	Outer VIF Values
	

	
	

	 
	VIF

	CE1
	2,523

	CE2
	2,789

	CE3
	1,938

	CE4
	2,121

	CE5
	2,398

	CE6
	1,820

	CU1
	2,734

	CU2
	2,993

	CU3
	2,875

	CU4
	2,610

	CU5
	2,496

	CU6
	2,742

	EI1
	1,346

	EI3
	1,447

	EI4
	1,705

	M3
	2,521

	M4
	2,576

	M6
	2,163

	PCT1
	2,345

	PCT2
	1,761

	PCT4
	1,627

	PCT5
	2,463

	PCT6
	2,632

	ST1
	2,659

	ST10
	4,067

	ST2
	2,606

	ST3
	4,591

	ST4
	4,387

	ST5
	4,024

	ST6
	3,451

	ST7
	2,524

	ST8
	2,416

	ST9
	4,250



	Inner VIF Values
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	CE
	CU
	EI
	M
	PCT
	ST

	CE
	 
	 
	 
	 
	 
	2,018

	CU
	 
	 
	 
	 
	 
	3,292

	EI
	 
	 
	 
	 
	 
	1,961

	M
	 
	 
	 
	 
	 
	3,253

	PCT
	 
	 
	 
	 
	 
	1,857

	ST
	 
	 
	 
	 
	 
	 



R Square
	 
	R Square
	R Square Adjusted

	ST
	0,743
	0,736



F Square
	 
	CE
	CU
	EI
	M
	PCT
	ST

	CE
	 
	 
	 
	 
	 
	0,214

	CU
	 
	 
	 
	 
	 
	0,161

	EI
	 
	 
	 
	 
	 
	0,051

	M
	 
	 
	 
	 
	 
	0,034

	PCT
	 
	 
	 
	 
	 
	0,007

	ST
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Model Fit
	Fit Summary
	
	

	
	
	

	 
	Saturated Model
	Estimated Model

	SRMR
	0,065
	0,065

	d_ULS
	2,340
	2,340

	d_G
	1,250
	1,250

	Chi-Square
	1371,058
	1371,058

	NFI
	0,761
	0,761
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Blindfolding
	 
	SSO
	SSE
	Q² (=1-SSE/SSO)

	CE
	1200,000
	1200,000
	 

	CU
	1200,000
	1200,000
	 

	EI
	600,000
	600,000
	 

	M
	600,000
	600,000
	 

	PCT
	1000,000
	1000,000
	 

	ST
	2000,000
	1034,168
	0,483



Path Coefficient
	 
	Original Sample (O)
	Sample Mean (M)
	Standard Deviation (STDEV)
	T Statistics (|O/STDEV|)
	P Values

	CE -> ST
	0,333
	0,330
	0,077
	4,318
	0,000

	CU -> ST
	0,370
	0,367
	0,095
	3,875
	0,000

	EI -> ST
	0,160
	0,166
	0,072
	2,221
	0,027

	M -> ST
	0,170
	0,172
	0,074
	2,292
	0,022

	PCT -> ST
	-0,057
	-0,056
	0,053
	1,067
	0,286



image1.png
-
o
e
0551 2] PCT
=,1m
e
B
=
e

cu

0849 0859 g6

B

ogso 0832 086

e





image2.png
0gs0_0751 0729 0857 (g57

om

e e

Co

u

=,}m
[e e
ore
s
&

078 &

e e
T
ouss

cu

B

0849 0859 g3 g0 0832 0846

e





image3.png
- T

22707 12589 14034 35350 3767
1u59

53714

e e

17306
2759
23,156
27577
28148
8902

HNAEE

39789
B

41.469

1

20802 31.926 zums znm 2885 2825

e e e e




