Table 1. Mechanical properties of materials used in finite element analysis (FEA) models.

	Materials
	Young’s Modulus (mPa)
	Poisson’s Ratio
	Ref

	e. max
	95000
	0.24
	50

	Composite resin
(cement and core)
	12000
	0.33
	51

	Enamel
	41000
	0.31
	52

	Dentine
	15000
	0.31
	25

	Cementum
	8200
	0.3
	53

	Glass fiber post
	29200
	0.3
	25

	Gutta-percha
	140
	0.45
	51

	Cortical bone
	13700
	0.3
	51

	Cancellous bone
	1370
	0.3
	51

	Periodontal ligament
	68.9
	0.45
	51



