Water irrigation 
Season 2021/2022

Weir (1)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	-
	9/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	10/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	27/7/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0089
	17
	29750
	13

	4
	11/8/2022
	-
	14
	0.1508
	0.0072
	21
	36750
	12

	5
	28/8/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0033
	43
	75250
	9

	6
	14/9/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0052
	29
	50750
	11

	7
	2/10/2022
	-
	18
	0.1508
	0.0108
	14
	24500
	14

	8
	18/10/2022
	-
	16
	0.1508
	0.0079
	19
	33250
	13


· V3    = Q × t       =  263.9 m³

· V4 =    263.9 m³

· V5 = 2.63.9 m³

· V6 = 263.9 m³

· V7= 263.9 m³

· Mean = 263.9 m³

· For 6 irrigation = 1583.4 m³

Weir (2)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	17/7/2022
	-
	-
	0.1508
	0.0137
	11
	19250
	16

	2
	4/8/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0063
	24
	42000
	12

	3
	18/8/2022
	-
	14
	0.1508
	0.0079
	19
	33250
	13

	4
	3/9/2022
	-
	16
	0.1508
	0.0042
	36
	63000
	10

	5
	19/9/2022
	-
	16
	0.1508
	0.0047
	32
	56000
	10

	6
	6/10/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0089
	17
	29750
	13

	7
	22/10/2022
	-
	16
	0.1508
	0.069
	22
	38500
	12


· V1 =263.7 m³

· V2 = 264.6 m³

· V3    =  262.9 m³

· V4 =    264.6 m³

· V5 = 263.2 m³

· V6 = 264.8 m³

· V7= 265.7 m³

· Mean = 263.9 m³

· For   7  irrigation = 1585.6 m³

Weir (3)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	
	9/7/2022
	-
	
	-
	
	
	

	2
	
	10/7/2022
	-
	
	-
	
	
	

	3
	28/7/2022
	
	18
	0.1508
	0.0059
	27
	47250
	11

	4
	16/8/2022
	
	15
	0.1508
	0.0046
	33
	57750
	10

	5
	2/9/2022
	
	17
	0.1508
	0.0094
	16
	28000
	14

	6
	12/9/2022
	
	19
	0.1508
	0.0072
	21
	36750
	12

	7
	9/10/2022
	
	18
	0.1508
	0.0066
	23
	40250
	12

	8
	23/10/2022
	
	14
	0.1508
	0.0084
	18
	31500
	13


· V3    =  265.8 m³

· V4 =    265.7 m³

· V5 = 263.2 m³

· V6 = 264.6 m³

· V7= 265.6 m³

· V8= 264.6 m³

· Mean = 264.6 m³

· For   8  irrigation = 2116.8 m³

Weir (3)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	
	9/7/2022
	-
	
	-
	
	
	

	2
	
	10/7/2022
	-
	
	-
	
	
	

	3
	28/7/2022
	
	18
	0.1508
	0.0059
	27
	47250
	11

	4
	16/8/2022
	
	15
	0.1508
	0.0046
	33
	57750
	10

	5
	2/9/2022
	
	17
	0.1508
	0.0094
	16
	28000
	14

	6
	12/9/2022
	
	19
	0.1508
	0.0072
	21
	36750
	12

	7
	9/10/2022
	
	18
	0.1508
	0.0066
	23
	40250
	12

	8
	23/10/2022
	
	14
	0.1508
	0.0084
	18
	31500
	13


· V3    =  265.8 m³

· V4 =    265.7 m³

· V5 = 263.2 m³

· V6 = 264.6 m³

· V7= 265.6 m³

· V8= 264.6 m³

· Mean = 264.6 m³

· For   8  irrigation = 2116.8 m³

Weir (4)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	22/7/2022
	-
	-
	0.1508
	0.1076
	9
	15750
	21

	2
	8/8/2022
	-
	16
	0.1508
	0.0108
	14
	24500
	14

	3
	25/8/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0137
	11
	19250
	16

	4
	11/9/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0056
	27
	47250
	11

	5
	27/9/2022
	-
	16
	0.1508
	0.0046
	33
	57750
	10

	6
	14/10/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0084
	18
	31500
	13

	7
	1/11/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0072
	21
	36700
	12


· V1 = 263.9

· V2=264.6

· V3    =  264.6 m³

· V4 =    265.7 m³

· V5 = 264.6 m³

· V6 = 263.7 m³

· V7= 264.6 m³

· For   8  irrigation = 1851.7 m³

Weir (5)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	-
	9/7/2022
	-
	0.1508
	0.1076
	-
	-
	-

	2
	-
	10/7/2022
	-
	0.1508
	0.0108
	-
	-
	-

	3
	26/7/2022
	
	16
	0.1508
	0.0137
	31
	54250
	10

	4
	14/8/2022
	
	18
	0.1508
	0.0056
	34
	59500
	10

	5
	1/9/2022
	
	18
	0.1508
	0.0046
	22
	38500
	12

	6
	19/9/2022
	
	18
	0.1508
	0.0084
	37
	64750
	10

	7
	6/10/2022
	
	17
	0.1508
	0.0072
	16
	28000
	14`

	8
	22/10/2022
	
	16
	0.1508
	0.0052
	29
	50750
	10


· V3    =  265.8 m³

· V4 =    261.9 m³

· V5 = 264.7 m³

· V6 = 259 m³

· V7= 263.2 m³

· V8 = 263.9

· For   8  irrigation =                m³

Weir (6)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	9/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	10/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	25/7/2022
	
	15
	0.1508
	0.022
	7
	12250
	19

	5
	14/8/2022
	
	17
	0.1508
	0.0116
	13
	22750
	15

	6
	1/9/2022
	
	17
	0.1508
	0.005
	28
	49000
	11

	7
	17/9/2022
	
	16
	0.1508
	0.0072
	21
	36750
	12

	8
	13/10/2022
	
	16
	0.1508
	0.0063
	24
	42000
	12


· V4 =    264.5 m³

· V5 = 263.9 m³

· V6 = 264.6 m³

· V7= 264.6 m³

· V8 = 264.6
· For   8  irrigation =     211.8           m³

Weir (7)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	6/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	9/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	-
	10/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	29/7/2022
	
	19
	0.1508
	0.0058
	26
	45500
	11

	5
	17/8/2022
	
	18
	0.1508
	0.0116
	13
	22750
	15

	6
	3/9/2022
	
	17
	0.1508
	0.0047
	32
	56000
	10

	7
	21/9/2022
	
	18
	0.1508
	0.0049
	34
	59500
	10


· V4 =    263.9 m³

· V5 = 263.9 m³

· V6 = 263.2 m³

· V7= 261.8 m³

For   8  irrigation =                m

Weir (8)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	14/7/2022
	-
	-
	-
	0.0215
	7
	12250
	19

	2
	29/7/2022
	-
	15
	-
	0.0116
	13
	22750
	15

	3
	18/8/2022
	-
	19
	-
	0.0056
	26
	45500
	11

	4
	3/9/2022
	-
	18
	0.1508
	0.0079
	19
	33250
	13

	5
	22/9/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0044
	34
	59500
	10

	6
	7/10/2022
	-
	15
	0.1508
	0.0072
	21
	36750
	12

	7
	21/10/2022
	-
	14
	0.1508
	0.0069
	22
	38500
	12


· V1 = 263.4 m³

· V2 = 263.9 m³

· V3 = 263.9 m³

· V4 =    262.7 m³

· V5 = 261.8 m³

· V6 = 264.6 m³

For   8  irrigation =  1843.68   m³            

Weir (9)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	-
	9/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	10/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	31/7/2022
	-
	21
	0.1508
	0.013
	12
	21000
	15

	4
	18/8/2022
	-
	18
	0.1508
	0.0189
	8
	14000
	18

	5
	6/9/2022
	-
	19
	0.1508
	0.0046
	33
	57750
	10

	6
	24/9/2022
	-
	18
	0.1508
	0.0041
	37
	64750
	10

	7
	9/10/2022
	-
	15
	0.1508
	0.0094
	16
	28000
	14


· V3 = 265.6 m³

· V4 =    264.6 m³

· V5 = 265.7 m³

· V6 = 265. m³

· V7= 263.3 m³

Weir (10)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	-
	9/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	-
	10/7/2022
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	26/7/2022
	-
	16
	0.1508
	0.0037
	41
	71750
	9

	4
	13/6/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0056
	27
	47250
	11

	5
	27/8/2022
	-
	14
	0.1508
	0.0066
	23
	40250
	12

	6
	14/9/2022
	-
	18
	0.1508
	0.00397
	38
	66500
	10

	7
	2/10/2022
	-
	18
	0.1508
	0.0079
	19
	33250
	13


· V3 = 265.4 m³

· V4 =    264.6 m³

· V5 = 265.7 m³

· V6 = 264.01 m³

· V7= 263.7 m³

Weir (11)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	14/7/2022
	-
	-
	-
	0.00397
	38
	66500
	10

	2
	28/7/2022
	-
	14
	-
	0.0158
	9
	15750
	17

	3
	13/8/2022
	-
	15
	0.1508
	0.0116
	13
	22750
	15

	4
	31/8/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0063
	24
	42000
	12

	5
	12/9/2022
	-
	13
	0.1508
	0.0047
	32
	56000
	10

	6
	29/9/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0137
	11
	19250
	16

	7
	14/10/2022
	-
	15
	0.1508
	0.0058
	26
	45500
	11


· V1- 264.01 m³

· V2264.6 m³

· V3 = 263.9 m³

· V4 =    264.6 m³

· V5 = 263.2 m³

· V6 = 263.7 m³

· V7= 263.9 m³

Total =1847.99
Weir (12)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	8/7/2022
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-

	2
	
	9/7/2022
	
	-
	
	-
	-
	-

	3
	
	10/7/2022
	
	0.1508
	
	-
	-
	-

	4
	16/7/2022
	-
	16
	0.1508
	0.0042
	36
	63000
	10

	5
	3/8/2022
	-
	17
	0.1508
	0.0052
	29
	50750
	11

	6
	19/8/2022
	-
	16
	0.1508
	0.0215
	7
	12250
	19

	7
	7/9/2022`````
	-
	19
	0.1508
	0.0044
	34
	59500
	10

	8`
	23/9/2022
	-
	16
	0.1508
	0.0041
	37
	64750
	10


· V4 =    264.6 m³

· V5 = 263.9 m³

· V6 = 2634 m³

· V7 = 261.8 m³

· V8 = 265.5 m³

V7= 263.9 m³
Season 2022/2023

Weir (1)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	14/7/2020
	
	
	0.1512
	0.0116
	13
	22750
	15

	2
	
	31/7/2023
	16
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	
	16/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	5/9/2023
	8
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	21/7/2023
	
	16
	0.1512
	0.0069
	22
	38500
	12

	7
	
	4/10/2023
	13
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	20/10/2023
	
	16
	0.1512
	0.0044
	31
	54250
	10


· V1 =    263.9 m³

· V5 = 265.7 m³

· V7 = 265.8 m³

Weir (2)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	29/6/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0079
	19
	33250
	13

	2
	16/7/2023
	-
	1
	0.1512
	0.0095
	16
	28000
	14

	3
	
	31/7/2023
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	19/7/2023
	-
	14
	0.1512
	0.0066
	23
	40250
	12

	8
	
	4/10/2023
	15
	-
	
	
	
	


· V1 =    264.7 m³

· V2 = 266 m³

· V7 = 265.7 m³

Weir (3)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	6/7/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0095
	16
	28000
	14

	2
	22/7/2023
	-
	16
	0.1512
	0.0108
	14
	24500
	14

	3
	
	31/7/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	19/9/2023
	-
	14
	0.1512
	0.0066
	23
	40250
	12

	8
	
	4/10/2023
	15
	-
	-
	
	-
	

	9
	16/10/2023
	
	12
	0.1512
	0.0072
	21
	26750
	12


· V1 =    266 m³

· V2 =264.6 m³

· V7 = 265.7 m³

· V8 = 264.6 m³

Weir (4)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	2/7/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0069
	22
	38500
	12

	2
	16/7/2023
	-
	15
	0.1512
	0.0108
	17
	24500
	14

	3
	
	31/7/2023
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	17/9/2023
	-
	12
	0.1512
	0.00796
	19
	33250
	13

	8
	
	4/10/2023
	13
	-
	-
	-
	-
	-


· V1 =    263.7 m³

· V2 =264.6 m³

· V7 = 264.7 m³

Weir (5)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	18/6/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0042
	36
	63000
	10

	2
	2/7/2023
	-
	16
	0.1512
	0.0089
	17
	29750
	13

	3
	14/7/2023
	-
	12
	0.1512
	0.0066
	23
	40250
	12

	4
	
	31/7/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	21/9/2023
	-
	16
	0.1512
	0.0044
	34
	59500
	10

	9
	
	4/10/2023
	13
	-
	-
	-
	-
	-


· V1 =    264.6 m³

· V2 =264.8 m³

· V7 = 265.7 m³

Weir (6)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	6/7/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0089
	17
	29750
	13

	2
	22/7/2023
	-
	16
	0.1512
	0.0058
	26
	45500
	11

	3
	
	31/7/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	5/9/2023
	8
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	17/9/2023
	-
	12
	0.1512
	0.00398
	38
	66500
	10

	8
	
	4/10/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-


· V1 = 264.8 m³

· V2 =263.9 m³

· V7 = 264.7 m³

Weir (7)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	6/7/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0056
	27
	47500
	11

	2
	22/7/2023
	-
	16
	0.1512
	0.0084
	18
	31500
	13

	3
	
	31/7/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	18/9/2023
	-
	14
	0.1512
	0.0046
	33
	57750
	10

	8
	
	4/10/2023
	16
	-
	-
	-
	-
	-


· V1 =    266  m³

· V2 =264.6  m³

· V7 = 265.7 m³

Weir (8)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	13/7/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0058
	26
	45500
	11

	2
	
	31/7/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	17/9/2023
	-
	12
	0.1512
	0.00398
	38
	66500
	10

	7
	
	4/10/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-


· V1 =    263.9  m³

· V6 = 264.7 m³

Weir (9)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	21/6/2023
	-
	-
	0.1512
	0.00398
	38
	66500
	10

	2
	4/7/2023
	-
	13
	0.1512
	0.0089
	17
	29750
	13

	3
	17/7/2023
	-
	13
	0.1512
	0.0063
	24
	42000
	12

	4
	
	31/7/2023
	14
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	19/9/2023
	-
	14
	0.1512
	0.0049
	31
	54250
	10

	9
	
	4/10/2023
	15
	-
	-
	-
	-
	-


· V1 =    264.7  m³

· V2 = 264.8    m³

· V3= 264.6    m³
· V8 = 265.8  m³

Weir (10)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	16/7/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0108
	14
	24500
	14

	2
	
	31/7/2023
	15
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	23/9/2023
	-
	18
	0.1512
	0.00398
	38
	66500
	10

	7
	
	4/10/2023
	11
	-
	-
	-
	-
	-


· V1 =    264.6  m³

· V6 = 264.7    m³

Weir (11)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	2/7/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0063
	24
	42000
	12

	2
	18/7/2023
	-
	16
	0.1512
	0.073
	21
	36750
	12

	3
	
	31/7/2023
	13
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	17/9/2023
	-
	14
	0.1512
	0.0036
	38
	73500
	9

	8
	
	4/10/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-


· V1 =    264.6  m³

· V2=    264.6  m³

· V7 =   264.6  m³

Weir (12)

	Irrigation

No
	Time of

irrigation
	Time of rains
	Intervals
	Volume

(m³)
	Discharge

Q ( m³/sec)
	Time to fill

2.4  m²
	Time to fill

4200 m²
	Head

(cm)

	1
	12/7/2023
	-
	-
	0.1512
	0.0058
	26
	45500
	11

	2
	25/7/2023
	-
	13
	0.1512
	0.0089
	17
	29750
	13

	3
	
	31/7/2023
	6
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	
	10/8/2023
	10
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	
	27/8/2023
	17
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	
	5/9/2023
	9
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	22/9/2023
	-
	17
	0.1512
	0.0039
	39
	68250
	10

	8
	
	4/10/2023
	12
	-
	-
	-
	-
	-


· V1 =    263.9  m³

· V2=    264.8  m³

· V7 =   264.6  m³

