                Table 9 Summary of Correlation between EC, TDS and geoelectrical resistivity.
	Sl. No.
	VES No./SP No.
	Aquifer resistivity (ρa in Ω-m) from VES
	EC (µS/cm) from Water sample
	TDS (mg/L)
	Groundwater Resistivity 
(ρw in Ω-m) =1/EC
	 (Ω⁻¹-m⁻¹)

	1
	VES1/SP11
	31.456
	107
	68.48
	93.46
	0.03179

	2
	VES2/SP12
	102.07
	106
	67.84
	94.34
	0.009797

	3
	VES8/SP2
	168.3
	658
	421.12
	15.2
	0.005942

	4
	VES10/SP4
	50.87
	325
	208
	30.77
	0.019658

	5
	VES13/SP7
	72.427
	188
	120.32
	53.19
	0.013807

	6
	VES16/SP3
	20.569
	659
	421.76
	15.17
	0.048617

	7
	VES17/SP1
	19.895
	588
	376.32
	17.01
	0.050264

	8
	VES22/SP6
	98.22
	65
	41.6
	153.85
	0.010181

	9
	VES26/SP8
	16.266
	360
	230.4
	27.78
	0.061478

	10
	VES32/SP9
	146.5
	190
	121.6
	52.63
	0.006826

	11
	VES33/SP13
	43.398
	589
	376.96
	16.98
	0.023043

	12
	VES53/SP10
	14.334
	143
	91.52
	69.93
	0.069764

	13
	VES54/SP5
	19.123
	315
	201.6
	31.75
	0.052293



