[bookmark: _GoBack]sTable 1. MRI scan parameters
	　
	Scanner
	Sequence
	TR (ms)
	TE (ms)
	Matrix
	Slice Thickness (mm)
	Flip angle

	A
	GE 1.5T
(Signa Excite)
	T1
	466.7
	11.6
	320×224
	4
	90

	
	
	T2
	4200
	122.8
	320×224
	4
	90

	B
	GE 1.5T
(Signa Excite)
	T1
	550
	20.6
	256×224
	6
	90

	
	
	T2
	3133
	92
	320×224
	4
	90

	C
	GE 1.5T
(Signa Excite)
	T1
	566.6
	7.72
	320×192
	4
	90

	
	
	T2
	4200
	85.5
	320×224
	4
	90

	D
	Siemens 1.5T
(Magnetom Avanto)
	T1
	446
	12
	320×134
	5
	90

	
	
	T2
	4500
	93
	384×216
	5
	90

	E
	Philips 1.5T
(Achieva)
	T1
	534.7
	14
	320×208
	5
	90

	
	
	T2
	4423.6
	90
	384×187
	5
	90

	F
	Philips 1.5T
(Achieva)
	T1
	539.3
	11.2
	256×180
	6
	90

	
	
	T2
	2500
	100
	384×187
	6
	90

	G
	Philips 1.5T
(Achieva)
	T1
	500
	9
	352×254
	5
	90

	
	
	T2
	2000
	180
	288×284
	5
	90

	H
	GE 1.5T
(Signa Excite)
	T1
	400
	6.8
	320×256
	6
	90

	
	
	T2
	3100
	88.4
	320×256
	6
	90

	I
	GE 1.5T
(Signa Excite)
	T1
	579
	7.1
	384×224
	6
	90

	
	
	T2
	8230
	85.8
	320×320
	6
	90




