Table 1 Correlation matrix of eight SWQ parameters in Can Tho City
	Parameters
	BOD5
(20oC)
	COD
	DO
	TC
	Turbidity
	TSS
	NO3-
	PO43-

	BOD5 (20oC)
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COD
	0.894
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	DO
	-0.89
	-0.887
	1
	 
	 
	 
	 
	 

	TC
	0.738
	0.797
	-0.779
	1
	 
	 
	 
	 

	Turbidity
	0.564
	0.634
	-0.687
	0.789
	1
	 
	 
	 

	TSS
	0.836
	0.841
	-0.881
	0.748
	0.745
	1
	 
	 

	NO3-
	-0.743
	-0.751
	0.658
	-0.726
	-0.522
	-0.642
	1
	 

	PO43-
	-0.260
	-0.307
	0.241
	-0.383
	-0.226
	-0.184
	0.512
	1

	Note: Correlation coefficients range from -1 (red) to 1 (green)
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