	No.
	Group
	Gender
	Age
	Device
	No. of
axial slices
	Field of View Small/Medium/Large
	FOV Diameter (cm)
	Height (cm) 
	Voxel Size (mm)
	Tube Voltage (kV)
	Tube
Current (mA)
	Rotation Angle
	Jaw

	1
	train
	M
	62
	MORITA
	501
	M
	8
	8
	0.16
	89
	6
	360
	Man

	2
	train
	M
	69
	MORITA
	401
	L
	14
	10
	0.25
	89
	5.9
	360
	Man

	3
	train
	M
	63
	MORITA
	401
	M
	10
	10
	0.25
	89
	6
	360
	Man

	4
	train
	M
	68
	MORITA
	201
	M
	10
	5
	0.25
	89
	6
	360
	Man

	5
	train
	M
	79
	MORITA
	201
	L
	14
	5
	0.25
	89
	6
	360
	Man

	6
	train
	M
	75
	MORITA
	401
	M
	10
	10
	0.25
	89
	5.9
	360
	Max+Man

	7
	train
	F
	44
	MORITA
	401
	L
	14
	10
	[bookmark: _GoBack]0.25
	89
	6.9
	360
	Man

	8
	train
	M
	69
	CRANEX
	705
	S
	4
	6
	0.08
	89
	10
	360
	Max+Man

	9
	train
	F
	56
	ICAT
	432
	L
	16
	9
	0.2
	120
	5
	360
	Max+Man

	10
	train
	F
	78
	ICAT
	332
	L
	16
	6.5
	0.2
	120
	5
	360
	Max+Man

	11
	train
	F
	54
	ICAT
	332
	L
	16
	6.5
	0.2
	120
	5
	360
	Max+Man

	12
	train
	F
	79
	MORITA
	201
	M
	10
	5
	0.25
	120
	5
	360
	Max

	13
	train
	M
	74
	ICAT
	480
	L
	16
	9
	0.2
	120
	5
	360
	Max+Man

	14
	train
	M
	67
	ICAT
	758
	L
	16
	7.5
	0.2
	120
	5
	360
	Max+Man

	15
	train
	F
	57
	ICAT
	540
	L
	16
	12
	0.2
	120
	5
	360
	Max+Man

	16
	train
	F
	53
	MORITA
	241
	S
	6
	6
	0.125
	89
	5
	360
	Max

	17
	train
	F
	47
	MORITA
	481
	S
	6
	6
	0.125
	89
	4.9
	360
	Man

	18
	train
	M
	62
	MORITA
	201
	M
	10
	5
	0.25
	89
	6
	360
	Man

	19
	train
	F
	75
	MORITA
	481
	S
	6
	6
	0.125
	89
	6
	360
	Max

	20
	train
	F
	67
	MORITA
	481
	S
	6
	6
	0.125
	89
	5.9
	360
	Max

	21
	train
	M
	72
	MORITA
	201
	M
	10
	5
	0.25
	89
	5
	360
	Max

	22
	train
	F
	60
	MORITA
	401
	M
	10
	10
	0.25
	89
	5
	360
	Max

	23
	train
	F
	41
	MORITA
	201
	M
	10
	5
	0.25
	89
	6
	360
	Man

	24
	train
	F
	41
	MORITA
	802
	L
	14
	10
	0.25
	89
	6
	360
	Man

	25
	train
	F
	51
	MORITA
	401
	M
	10
	10
	0.25
	89
	4.9
	180
	Man

	1
	val
	M
	74
	MORITA
	241
	S
	6
	6
	0.125
	89
	6
	360
	Man

	2
	val
	F
	23
	MORITA
	501
	M
	8
	8
	0.16
	89
	5
	360
	Man

	3
	val
	F
	19
	MORITA
	500
	M
	8
	8
	0.16
	89
	4.9
	180
	Man

	4
	val
	F
	33
	ICAT
	221
	L
	16
	6
	0.2
	120
	5
	360
	Max+Man

	5
	val
	F
	58
	ICAT
	960
	L
	16
	10
	0.2
	120
	5
	360
	Max+Man

	1
	test
	F
	45
	MORITA
	201
	M
	10
	5
	0.25
	89
	6.4
	360
	Man

	2
	test
	M
	67
	ICAT
	384
	L
	16
	7.5
	0.2
	120
	5
	360
	Man

	3
	test
	M
	66
	ICAT
	366
	L
	16
	7
	0.2
	120
	5
	360
	Man

	4
	test
	F
	30
	ICAT
	575
	L
	16
	11
	0.2
	120
	5
	360
	Man

	5
	test
	F
	43
	MORITA
	401
	M
	10
	10
	0.25
	89
	6
	360
	Max+Man

	6
	test
	M
	64
	MORITA
	201
	M
	10
	5
	0.25
	89
	6
	360
	Max

	7
	test
	F
	70
	MORITA
	201
	M
	10
	5
	0.25
	89
	5
	360
	Man

	8
	test
	F
	42
	MORITA
	196
	S
	6
	6
	0.125
	89
	5
	360
	Max

	9
	test
	F
	69
	MORITA
	481
	S
	6
	6
	0.125
	89
	6
	360
	Max

	10
	test
	F
	37
	MORITA
	201
	M
	10
	5
	0.16
	89
	5.9
	180
	Max

	11
	test
	F
	26
	ICAT
	238
	L
	16
	8
	0.25
	120
	5
	360
	Max




