	Distance (km) 
	SUI (dB)
	Free space (dB)
	COST-231 (dB)
	Hata (dB)
	ECC-33 (dB)

	0.2
	34.04
	77.56
	99.77
	100.15
	192.69

	0.4
	45.54
	83.58
	110.03
	110.41
	200.43

	0.6
	52.27
	87.10
	116.03
	116.41
	205.28

	0.8
	57.04
	89.60
	120.28
	120.67
	208.85

	1.0
	60.74
	91.53
	123.59
	123.97
	211.71

	1.2
	63.76
	93.12
	126.28
	126.67
	214.09

	1.4
	66.32
	94.46
	128.56
	128.95
	216.15

	1.6
	68.54
	95.62
	130.54
	130.92
	217.95

	1.8
	70.49
	96.64
	132.28
	132.67
	219.57

	2.0
	72.24
	97.56
	133.84
	134.23
	221.03


Appendices. Numerical path loss of the diﬀerent empirical path loss prediction models.



