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	Site
	System
	Image thickness
	Voltage
	Current

	British Columbia
	Siemens SOMATOM Force
	2.00 mm
	80 Kv
	78-130 mA

	
	GE Discovery PET/CT 690
	3.75 mm
	80 Kv
	48-221 mA

	
	GE Discovery NM/CT 670 
	0.625 mm
	80 Kv
	78-130 mA

	
	Siemens Symbia T6
	2.50 / 3.00 mm
	80 Kv
	42-224 mA

	Alberta
	Philips GEMINI TF TOF16
	2.00 / 3.00 mm
	120 Kv
	48-221 mA

	
	Siemens SOMATOM Definition Flash
	2.00 mm
	100 Kv
	42-142 mA




