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Table 1. R factor values for the Çankırı Meteorology Station (MJ mm ha-1 hour-1 year-1) (Erpul et al., 2016)
	Months
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	May
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Oct
	Nov
	Dec
	Annual

	∑Ra
	33.74
	74.41
	54.95
	328.74
	500.42
	565.73
	407.07
	858.96
	168.19
	116.86
	27.06
	37.15
	3173.28

	Rkb
	3.37
	7.44
	5.50
	32.87
	50.04
	56.57
	40.71
	107.37
	21.02
	12.98
	3.01
	4.13
	345.02

	%Rc
	0.98
	2.16
	1.59
	9.53
	14.50
	16.40
	11.80
	31.12
	6.09
	3.76
	0.87
	1.20
	100.00

	Rd
	3.37
	10.82
	16.31
	49.18
	99.23
	155.80
	196.51
	303.88
	324.90
	337.88
	340.89
	345.02
	345.02


a Total energy flux, b Average energy flux, c Average monthly percentage of energy flux, d maximum energy flux.





Table 2. Sarıkızlı Brook Basin – monthly R factor values (MJ mm ha-1 month-1)
	Months
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	May
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Oct
	Nov
	Dec
	Annual

	Min.
	4.74
	10.79
	6.06
	27.52
	48.90
	48.30
	21.68
	36.93
	19.91
	9.02
	2.87
	4.66
	252.34

	Max.
	5.50
	15.33
	8.20
	44.22
	71.79
	63.26
	24.27
	50.81
	24.47
	12.27
	3.95
	6.07
	330.70

	Mean
	5.08
	12.81
	7.13
	34.44
	60.47
	56.02
	22.72
	44.20
	23.15
	10.32
	3.30
	5.28
	284.98

	Std. Dev
	0.18
	0.92
	0.48
	2.80
	5.62
	3.87
	1.18
	2.05
	1.01
	0.53
	0.24
	0.32
	







Table 3. Minimum, maximum, mean and standard deviation values for the C factor in the Sarıkızlı Brook Basin by months
	Months
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	May
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Oct
	Nov
	Dec
	Annual mean

	Min.
	0.18
	0.19
	0.12
	0.07
	0.10
	0.08
	0.12
	0.11
	0.10
	0.10
	0.17
	0.15
	0.20

	Max.
	0.76
	0.65
	0.55
	0.67
	0.69
	0.73
	0.68
	0.76
	0.73
	0.73
	0.75
	0.72
	0.67

	Mean
	0.44
	0.44
	0.37
	0.30
	0.32
	0.30
	0.37
	0.38
	0.38
	0.39
	0.40
	0.45
	0.38

	Std. Dev
	0.04
	0.04
	0.06
	0.08
	0.09
	0.08
	0.07
	0.08
	0.07
	0.07
	0.05
	0.06
	0.04




Table 4. Minimum, maximum, average and standard deviation values for potential soil losses (t ha-1 month-1) by month
	Months
	Jan
	Feb
	Mar
	Apr
	May
	Jun
	Jul
	Aug
	Sep
	Oct
	Nov
	Dec
	Annual

	Min.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Max.
	15.63
	40.93
	19.06
	83.76
	214.18
	101.86
	51.12
	122.32
	58.43
	28.72
	9.22
	16.99
	618.19

	Mean
	0.99
	2.53
	1.21
	4.81
	8.68
	6.90
	3.44
	6.79
	3.68
	1.68
	0.58
	1.07
	42.35

	Std. Dev
	1.12
	2.94
	1.44
	5.87
	11.03
	7.63
	3.67
	7.21
	3.95
	1.78
	0.65
	1.26
	47.17






Table 5. CP factor values calculated for the simulation in the Sarıkızlı Brook Basin
	[bookmark: _Hlk123848344]CP value
	Area (ha)
	Area (%)

	No-restoration
	3882.42
	37.12

	0 - 0.2
	2800.49
	26.78

	0.2 - 0.4
	2259.15
	21.60

	0.4 - 0.6
	128.85
	1.23

	0.6 - 0.8
	836.70
	8.00

	0.8 – 1.0
	550.87
	5.27

	Total
	10458.48
	100.00



