
Sample Description:

Structure:PD-L14QN-GF      QN-25
Number: 0200046

Lot No:P200509-MJ803676
Column: 4.6mm*250mm,Inertsil ODS-SP

Solvent  A: 0.1%Trifluoroacetic in 100% Acetonirile

Solvent  B: 0.1%Trifluoroacetic in 100% Water

Gradient:             A          B

          0.01min     5%        95%

         25.00min    95%         5%
         25.01min   100%         0%

         30.00min     Stop

Flow rate:1.0ml/min

Wavelength:220nm

Volume:10μl
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────────────────────────

Rank   Time     Conc.      Area        Height    

────────────────────────

1      10.288   41.28      2760356     248037    

2      10.595   45.03      3010251     386239    

3      10.730   11.34      758017      137682    

4      18.898   0.6728     44983       6933      

5      20.022   1.04       69547       11595     

6      20.331   0.2021     13516       2664      

7      21.103   0.4335     28987       5116      

────────────────────────

Total           100        6685657     798266    

